Data/hora: 01/06/2024 14:21:21

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Tipo da produção científica: | Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica
Data corrente: | 29/01/2008
Data da última atualização: | 02/02/2024
Autoria: | OLIVEIRA, M. I. L. de; SILVA, F. A. M. da; GOEDERT, W. J.; VILELA, L.; BECQUER, T.
Afiliação: | MARIA INÊS LOPES DE OLIVEIRA, UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA; FERNANDO ANTONIO MACENA DA SILVA, CPAC; WENCESLAU J. GOEDERT, UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA; LOURIVAL VILELA, CPAC; THIERRY BECQUER, INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT.
Título: | Modelagem do movimento de água e estimativa do potencial de perdas por lixiviação dos íons NO3-, K+, Mg2+ e Ca2+.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 31., 2007, Gramado. Conquistas e desafios da ciência do solo brasileira: anais. Porto Alegre: SBCS, 2007. 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Conteúdo: | RESUMO - O objetivo desse trabalho foi simular o fluxo vertical de água no solo utilizando o modelo SARRA, associar estes dados com os de concentrações de íons na solução do solo, na profundidade de 150 cm e, assim, estimar o potencial de perdas por lixiviação dos íons: NO3-, K+, Mg2+ e Ca2+, em áreas submetidas aos seguintes sistemas de cultivo: lavoura contínua, pastagem contínua e integração lavoura-pecuária. Para isso, fez-se uso de cápsulas porosas instaladas no perfil do solo na profundidade de 150 cm, para coletar as amostras da solução do solo em seis diferentes datas ao longo dos anos 2005 e 2006. Em seguida, determinaram-se, no laboratório, as concentrações dos íons NO3-, K+, Mg2+ e Ca2+. As perdas dos íons porlixiviação foram estimadas a partir do produto da drenagem gerada pelo modelo, pelas concentrações dos íons na solução do solo a 150 cm. Em termos médios, o fluxo vertical de íons no perfil do solo, apresentou concentrações na seguinte ordem de grandeza: NO3-> Ca2+ > Mg2+ > K+. Em termos comparativos entre os sistemas de cultivo, o potencial de perdas por lixiviação destes íons na solução do solo, mostrou a seguinte sequência: lavoura contínua sob preparo convencional > lavoura contínua sob plantio direto > integração lavoura-pecuária > pastagem contínua. O modelo SARRA se constitui numa ferramenta útil para estimar o fluxo vertical de água no solo e as perdas por lixiviação.
Palavras-Chave: | Fluxo hídrico.
Thesagro: | Lixiviação; Nutriente; Perda; Solução do Solo.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/570537/1/Modelagem-do-movimento-de-agua.pdf
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (28234-1) - UPC - AA - DD - CRI7157 -  - CRI7157 - DIS