Data/hora: 28/05/2024 02:38:39

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | MATTOSO, L. H. C.; PATERNO, L. G.; CAMPANA, S. P.; CURVELO, A. A. S.; RAPOSO, M.; ZUCOLOTTO, V.; CASTRO, M. V. B.; FERREIRA, M.; OLIVEIRA JUNIOR, O. N.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA; USP-IQSC; USP-IFSC.
Título: | Filmes condutores produzidos por auto-montagem.
Ano de publicação: | 1995
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE POLIMEROS, 3., nov. 1995, Rio de Janeiro, RJ. Anais... Rio de Janeiro: Associacao Brasileira de Polimeros, 1995.
Páginas: | p.1259-1262.
Idioma: | Português
Conteúdo: | The self-assembly (SA) technique has been applied to fabricate ultra-thin films of poly(o-alkoxyanilines) with polyacids. Films were produced from alternated layers of doped poly(o-methoxyaniline) and poly(o-ethoxyaniline) as polycations, and poly(styrene sulfonic acid), poly(vinyl sulfonic acid), carboxymethylcellulose and sulfonated lignin as polyanions. The build-up of the multilayer structure was monitored by UV-Vis spectroscopy which showed that the absorbance increases linearly with the number of deposited bilayers for all systems. Conducting self-assembled films could be deposited on glass, as wells as on conventional polymer films.
Palavras-Chave: | Automontagem; Filmes condutores; Polimeros; Polymer; SA; Self-assembly technique; Ultra-thin films.
Thesagro: | Produção.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5496-1) - UPC - PL - -- - PROCI-95.00073 -  - 1995.00073 - DIS