Data/hora: 06/06/2024 01:38:18

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 03/03/2010
Autoria: | POSADAS, D. A.; TANNUS, A.; PANEPUCCI, H. C.; ONODY, R. N.; CRESTANA, S.
Afiliação: | Universidade Estadual de Ponta Grossa; USP-IFSC; EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Caracterização e simulação da instabilidade hidrodinâmica em um meio poroso não-saturado.
Ano de publicação: | 1994
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO SOBRE ESCOAMENTO EM MEIOS POROSOS-ENEMP, 22., out. 1994, Florianopolis, SC. Programacao e resumos... Florianopolis: UFSC-Centro Tecnologico, 1994.
Páginas: | p.113.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A instabilidade hidrodinamica ou fenomeno "fingering" desempenha papel determinante nos processos relacionados ao transporte de fluidos em sistemas particulados, contaminacao ambiental, recuperacao de petroleo e outros. Neste trabalho foram realizados, em laboratorio, experimentos em duas e tres dimensoes para estudar esse fenomeno em um solo nao-saturado. Em duas dimensoes, com a tecnica de imagens foi acompanhada a dinamica dos "fingers" atraves de uma coluna planar de solo estratificado. A estrutura morfologica dos "fingers" foi caracterizada atraves de sua dimensao fractal e simulada usando um algoritmo modificado de percolacao por invasao. Em tres dimensoes, usando uma coluna cubica de solo estratificado foi estudada a infiltracao de agua em condicoes deequilibrio hidrodinamico atraves de imagens por ressonancia magnetica nuclear (RMN). A dinamica dos "fingers", atraves de uma fatia central, foi acompanhada usando-se a tecnica de tomografia por raios X. Assumindo-se a hipotese de que a forca gravitacional e o parametro que governa o deslocamento dos "fingers", foi possivel seguir a dinamica espacial da frente de infiltracao, fazendo-se aquisicoes do sinal de spin-eco de RMN. Os resultados mostraram grande variabilidade espacial e temporal dos "fingers", evidenciando o carater tridimensional do fenomeno. A dimensao fractal resultou estar correlacionada com a granulometria do material. O algoritmo de percolacao por invasao modificado forneceu o perfil de distribuicao de poros para cada solo simulado.
Palavras-Chave: | Caracterização; Fingering; Hidrodinâmica; Instabilidade; Meio poroso; Ressonância magnética nuclear; RMN.
Thesagro: | Simulação; Solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5403-1) - UPC - SP - -- - PROCI-94.00060 -  - 1994.00060 - DIS