Data/hora: 25/05/2024 03:59:46

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 07/06/2019
Data da última atualização: | 28/06/2019
Autoria: | MORAIS, R. de M.; SANTANA, G. M.; LELIS, R. C. C.; PAES, J. B.; SCHUELER, M. V. E.; MORBECK, F. L.
Título: | Produção e desempenho de carvão ativado fisicamente a partir de Bambusa vulgaris.
Ano de publicação: | 2019
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 39, e201801668, 2019. 7 p.
DOI: | 10.4336/2019.pfb.39e201801668
Idioma: | Português
Conteúdo: | Foi produzido carvão ativado (CA) a partir de Bambusa vulgaris para avaliar seu potencial para adsorção do corante azul de metileno (AM). O CA foi preparado mediante ativação física direta, utilizando como agente ativante o vapor d?água sendo caracterizado quanto ao rendimento gravimétrico em CA, pH do ponto de carga zero, método titulométrico de Boehm, análise de área superficial, volume e diâmetro dos poros e da morfologia superficial. Para aplicação do CA realizou-se estudos de cinética e isotermas de adsorção, tendo aplicados modelos de isotermas de Langmuir e Freundlich. O material produzido apresentou área superficial de 684,69 m2 g-1, pH do ponto de carga zero de 7,32 e predominância de grupos ácidos em sua superfície. Pela análise da micrografia foi possível verificar o desenvolvimento da porosidade do material devido à ativação. A capacidade máxima de adsorção para o corante AM foi de 301,07 mg g-1 com melhor ajuste ao modelo de Langmuir. O CA obtido a partir de Bambusa vulgaris apresentou excelentes propriedades texturais e adsortivas, sendo eficiente na adsorção do corante azul de metileno.
Palavras-Chave: | Adsorvente; Bamboo; Gestão de recursos.
Thesagro: | Bambu.
Thesaurus Nal: | Adsorbents; Resource management.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/198290/1/1668-19008-1-PB.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (56826-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS