Data/hora: 07/06/2024 11:39:53

Biblioteca(s): | Embrapa Gado de Leite.
Data corrente: | 24/03/2011
Data da última atualização: | 15/02/2024
Autoria: | NASCIMENTO, R. S. de M. P. do; CARVALHO, G. S.; PASSOS, L. P.; MARQUES, J. J.
Afiliação: | ROVERVONE SEVERINA DE MELO PEREIRA DO NASCIMENTO, INCRA; GEILA SANTOS CARVALHO, UFLA; LEONIDAS PAIXAO PASSOS, CNPGL; JOÃO JOSÉ MARQUES, UFLA.
Título: | Lixiviação de chumbo e zinco em solo tratado com resíduos de siderurgia.
Ano de publicação: | 2010
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Tropical, v. 40, n. 4, p. 497-504, 2010.
DOI: | https://doi.org/10.1590/S1983-40632010000400001
Idioma: | Português
Conteúdo: | Objetivou-se, com este estudo, avaliar a mobilidade de Pb e Zn no solo. Instalou-se um experimento, em casa-de-vegetação, em vasos preenchidos com amostras de Latossolo Vermelho-Amarelo, submetidas a doses de resíduos siderúrgicos, sob delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 3×5, com três repetições, combinando-se três resíduos siderúrgicos (carepa de aciaria, lama de filtro-prensa e lama de fosfato), com cinco doses de cada resíduo (0 t ha-1, 1 t ha-1, 2 t ha-1, 4 t ha-1 e 8 t ha-1). Cultivou-se capim-elefante, por 120 dias, e, posteriormente, realizou-se o cultivo de feijão, durante 75 dias. Neste período, avaliaram-se as concentrações de Pb e Zn no lixiviado. Não houve lixiviação de Pb, porém, o Zn apresentou bastante mobilidade na coluna de solo. Em solo adubado com carepa de aciaria e lama de filtro-prensa, não foram observados riscos de contaminação do lençol freático por Zn e Pb, entretanto, a dose de 8 t ha-1 de lama de fosfato elevou os teores de Zn no lixiviado acima do máximo permitido pela legislação. Tal fato limita o uso deste último resíduo em doses altas. Os demais resíduos (carepa de aciaria e lama de filtro-prensa) devem ser testados em experimentos de campo, visando à sua possível utilização agrícola.
Palavras-Chave: | Carepa de aciaria; Lama de filtro-prensa; Lama de fosfato.
Thesagro: | Metal Pesado; Resíduo Industrial.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/882841/1/Lixiviacao-de-chumbo-e-zinco-em-solo-tratado-com-residuos-de-siderurgia.pdf
Registro original: | Embrapa Gado de Leite (CNPGL)
Exemplares: | CNPGL - (18171-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS