Data/hora: 09/06/2024 02:31:29

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	22/12/1999	
Autoria: 	MATTOSO, L. H. C.; PATERNO, L. G.; CAMPANA, S. P.; CURVELO, A. A. S.; RAPOSO, M.; ZUCOLOTTO, V.; CASTRO, M. V. B.; FERREIRA, M.; OLIVEIRA JUNIOR, O. N.	
Afiliação: 	EMBRAPA-CNPDIA; USP-IQSC; USP-IFSC.	
Título: 	Filmes condutores produzidos por auto-montagem.	
Ano de publicação: 	1995	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE POLIMEROS, 3., nov. 1995, Rio de Janeiro, RJ. Anais... Rio de Janeiro: Associacao Brasileira de Polimeros, 1995.	
Páginas: 	p.1259-1262.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	The self-assembly (SA) technique has been applied to fabricate ultra-thin films of poly(o-alkoxyanilines) with polyacids. Films were produced from alternated layers of doped poly(o-methoxyaniline) and poly(o-ethoxyaniline) as polycations, and poly(styrene sulfonic acid), poly(vinyl sulfonic acid), carboxymethylcellulose and sulfonated lignin as polyanions. The build-up of the multilayer structure was monitored by UV-Vis spectroscopy which showed that the absorbance increases linearly with the number of deposited bilayers for all systems. Conducting self-assembled films could be deposited on glass, as wells as on conventional polymer films.	
Palavras-Chave: 	Automontagem; Filmes condutores; Polimeros; Polymer; SA; Self-assembly technique; Ultra-thin films.	
Thesagro: 	Produção.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5496-1) - UPC - PL - -- - PROCI-95.00073 -  - 1995.00073 - DIS