Data/hora: 15/06/2024 15:55:02

Biblioteca(s): 	Embrapa Territorial.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Anais de Congresso	
Data corrente: 	09/03/2010	
Data da última atualização: 	26/04/2019	
Autoria: 	ANDRADE, R. G.; LIMA, E. de P.; SEDIYAMA, G. C.; DELGADO, R. C.; PEREIRA, S. B.	
Afiliação: 	RICARDO GUIMARAES ANDRADE, CNPM; EVALDO DE PAIVA LIMA, UFV; GILBERTO CHOHAKU SEDIYAMA, UFV; RAFAEL COLL DELGADO, UFV; SILVIO BUENO PEREIRA, UFGD.	
Título: 	Aplicação de técnicas de sensoriamento remoto no mapeamento dos fluxos de energia e evapotranspiração de áreas irrigadas no triângulo mineiro.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 18., 2009, Campo Grande. Anais... Campo Grande: ABRH, 2009.	
Páginas: 	19 p.	
Descrição Física: 	1 - CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	As técnicas de sensoriamento remoto vem se destacando nos últimos anos no mapeamento dos fluxos de energia e evapotranspiração (ET) em escala local, regional e global. Neste contexto, este trabalho teve como objetivo mapear os fluxos de energia e a ET de áreas irrigadas no Triângulo Mineiro no dia 16 de agosto de 2008 por meio do Surface Energy Balance Algorithm for Land (SEBAL). O Reference Evapotranspiration Calculator (REF-ET) foi utilizado para calcular a evapotranspiração de referência, pelo método de Penman-Monteith FAO (PM-FAO), para comparar com o resultado obtido pelo SEBAL. A ET estimada pelo SEBAL variou de 0,00 a 8,98 mm/dia, com média de 3,25 mm/dia. O resultado encontrado pelo método de PM-FAO foi de 5,49 mm/dia, enquanto que o estimado pelo SEBAL, no pixel em que se encontra a estação meteorológica, foi de 4,34 mm/dia.	
Palavras-Chave: 	Recursos hídricos.	
Thesagro: 	Evapotranspiração; Sensoriamento Remoto.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/34829/1/2660.pdf	
Registro original: 	Embrapa Territorial (CNPM)	
Exemplares: 	CNPM - (2660-1) - UPC - AA - DD - 09/023 - AA - 2009.023 - DIS