Data/hora: 15/06/2024 17:27:59

Biblioteca(s): | Embrapa Territorial.
Data corrente: | 09/03/2010
Data da última atualização: | 26/04/2019
Autoria: | ANDRADE, R. G.; LIMA, E. de P.; SEDIYAMA, G. C.; DELGADO, R. C.; PEREIRA, S. B.
Afiliação: | RICARDO GUIMARAES ANDRADE, CNPM; EVALDO DE PAIVA LIMA, UFV; GILBERTO CHOHAKU SEDIYAMA, UFV; RAFAEL COLL DELGADO, UFV; SILVIO BUENO PEREIRA, UFGD.
Título: | Aplicação de técnicas de sensoriamento remoto no mapeamento dos fluxos de energia e evapotranspiração de áreas irrigadas no triângulo mineiro.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 18., 2009, Campo Grande. Anais... Campo Grande: ABRH, 2009.
Páginas: | 19 p.
Descrição Física: | 1 - CD-ROM.
Idioma: | Português
Conteúdo: | As técnicas de sensoriamento remoto vem se destacando nos últimos anos no mapeamento dos fluxos de energia e evapotranspiração (ET) em escala local, regional e global. Neste contexto, este trabalho teve como objetivo mapear os fluxos de energia e a ET de áreas irrigadas no Triângulo Mineiro no dia 16 de agosto de 2008 por meio do Surface Energy Balance Algorithm for Land (SEBAL). O Reference Evapotranspiration Calculator (REF-ET) foi utilizado para calcular a evapotranspiração de referência, pelo método de Penman-Monteith FAO (PM-FAO), para comparar com o resultado obtido pelo SEBAL. A ET estimada pelo SEBAL variou de 0,00 a 8,98 mm/dia, com média de 3,25 mm/dia. O resultado encontrado pelo método de PM-FAO foi de 5,49 mm/dia, enquanto que o estimado pelo SEBAL, no pixel em que se encontra a estação meteorológica, foi de 4,34 mm/dia.
Palavras-Chave: | Recursos hídricos.
Thesagro: | Evapotranspiração; Sensoriamento Remoto.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/34829/1/2660.pdf
Registro original: | Embrapa Territorial (CNPM)
Exemplares: | CNPM - (2660-1) - UPC - AA - DD - 09/023 - AA - 2009.023 - DIS