Data/hora: 08/06/2024 00:33:53

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Ambiente.
Data corrente: | 19/01/2017
Data da última atualização: | 19/01/2017
Autoria: | VALDÉS, R. H.; TATSCH, J. D.; CABRAL, O. M. R.; ROCHA, H. R. da; BRASILIO, E. M. S.; GOERGEN, G.; MENDOZA, F. R. T.; PARCIANELLO, A. F.; KANNENBERG, C.
Afiliação: | ROILAN HERNANDEZ VALDES, UFSM; JONATAN DUPUNT TATSCH, UFSM; OSVALDO MACHADO RODRIGUES CABRAL, CNPMA; HUMBERTO RIVEIRO DA ROCHA, USP; EMILIA MARIA DOS SANTOS BRASILIO, USP; GUILHERME GOERGEN, UFSM; RAFAEL THEODOROVITZ MENDOZA, UFSM; ANDRE FOGLIARINI PASCIANELLO, UFSM; CAROLINA KANNENBERG, UFSM.
Título: | Sensibilidade do modelo distribuído hidrológico da biosfera às propriedades hídricas do solo em uma pequena bacia de cerrado.
Ano de publicação: | 2016
Fonte/Imprenta: | Ciência e Natura, Santa Maria, v. 38, p. 277-283, 2016. Edição Especial dos Anais do IX Workshop Brasileiro de Micrometeorologia, Santa Maria, 2016.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Resumo: A modelagem dos processos hidrológicos que ocorrem na escala de bacias hidrográficas permite caracterizar a disponibilidade de água nela, para o qual se precisa de um modelo físico que represente adequadamente a topografia, vegetação e características do solo. Contudo as variáveis que fornecem as forçantes atmosféricas demandam a maior exatidão possível e os modelos mostram-se sensíveis a elas, principalmente a precipitação, a qual é a principal entrada na modelagem hidrológica. Este estudo está focado na avaliação da sensibilidade a quatro parâmetros físicos do solo na modelagem hidrológica da Bacia Hidrográfica do Córrego Paulicéia, SP, Brasil, com o modelo DBHM. O período de estudo abrange os anos 2009-2014, foram utilizados os mapas do solo da FAO para a caracterização física do solo da bacia e os dados de vegetação do MODIS (LAI e FPAR). A área da bacia é de 11.94 km2 e foi discretizada em uma grade de 500m de resolução espacial. Foi utilizado uma configuração básica no modelo DBHM que permitisse determinar a influência desses parâmetros nos resultados do conteúdo de água na camada superficial até 1m. Mostra-se maior retenção da água no solo para altos valores do parâmetro de Campbell, potencial matricial e porosidade; a sensibilidade à condutividade hidráulica depende da relação com os acumulados diários da precipitação. Abstract: for modeling of hydrologic processes that occur on the scale of watersheds to characterize the availability of water in it, you need a physical model that can represents the topography, vegetation and soil characteristics. On the other hand, the variables that provide atmospheric forcing require great accuracy and models are sensitive to them mainly to rainfall, it is the main input in hydrological modeling. This study focuses on evaluation of four physical parameters of soil in hydrologic modeling in Giant Foot basin, SP, Brazil with DBHM model. The study period covers the years 2009-2014, FAO’s soil maps were used for the physical characterization of the basin, and the MODIS for vegetation data (LAI and FPAR). Domain of 500m for spatial resolution in a basin area of 11.94 km2. Was used a basic configuration that let determine the influence of soil parameters in the water content results for the surface layer up to 1m. It shows higher water retention in the soil to high values of the Campbell parameter, matric potential and porosity; sensitivity to hydraulic conductivity depends on the relationship with the daily accumulated rainfall.
Palavras-Chave: | Basin; DBHM; Modelo hidrológico; Precipitation.
Thesagro: | Bacia hidrográfica; Física do solo; Precipitação pluvial.
Thesaurus Nal: | Atmospheric precipitation; Hydrologic models; subwatersheds.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/153622/1/2016AA02.pdf
Registro original: | Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)
Exemplares: | CNPMA - (15221-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS