Data/hora: 15/06/2024 04:58:58

Biblioteca(s): | Embrapa Trigo.
Data corrente: | 15/12/2021
Data da última atualização: | 15/12/2021
Autoria: | SANTOS, C. J. O. G. dos; ROCHA, L. da; HELDWEIN, A. B.; DURIGON, A.; NIED, A. H.; MILANESE, B. O.; GOUVEA, J. A. de.
Afiliação: | CADMO JOÃO ONOFRE GREGORY DOS SANTOS, Engenheiros Agrônomos, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria/RS-CEP: 97105-900; LEIDIANA DA ROCHA, Doutoranda em Agronomia, Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Centro de Ciências Rurais, Universidade do Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria/RS-CEP: 97105-900; ARNO BERNARDO HELDWEIN, Professores, Departamento de Fitotecnia, Centro de Ciências Rurais, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria/RS-CEP: 97105-900; ANGELICA DURIGON, Professores, Departamento de Fitotecnia, Centro de Ciências Rurais, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria/RS-CEP: 97105-900; ASTOR HENRIQUE NIED, ³Professores, Departamento de Fitotecnia, Centro de Ciências Rurais, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria/RS-CEP: 97105-900; BRUNO OCTAVIO MILANESE, ¹Engenheiros Agrônomos, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria/RS-CEP: 97105-900; JORGE ALBERTO DE GOUVEA, CNPT.
Título: | Efeito da desfolha na altura de plantas e produtividade de grãos de canola (Brassica napus L.).
Ano de publicação: | 2020
Fonte/Imprenta: | Ciência Agrícola, v. 18, n. 1, p. 11-19, 2020.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A redução da área foliar das plantas interfere no potencial fotossintético e ocasiona perdas significativas no potencial de rendimento de grãos das culturas agrícolas. O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da desfolha total na altura de plantas e produtividade final de grãos de canola em solo que apresenta má drenagem natural. Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado, com parcelas de 0,4 m de largura x 1 m de comprimento sub-subdivididas (trifatorial 2 x 4 x 4, onde fator A = solo com e sem drenagem artificial na parcela principal; fator C = cultivares Hyola 433, Hyola 76, Diamond e Alht B4 na subparcela, e fator D = desfolha total no início, pleno e final da floração na subsubparcela), com duas repetições cada tratamento. A desfolha foi realizada em 1 m linear na fileira central de cada subparcela e a altura medida em 4 plantas de cada parcela. As variáveis passaram por análise de variância (5% de probabilidade de erro) e os resultados significativos foram comparados pelo teste de Skott-Knott. Não houve interação tripla significativa tanto para a altura de plantas quanto para produtividade. Houve diferença significativa de altura de plantas entre os tratamentos com e sem drenagem sob as diferentes épocas de desfolha e entre as cultivares utilizadas. As cultivares Hyola 433 e Diamond apresentaram alturas constantes em diferentes épocas de desfolha. A produtividade é afetada significativamente pelo fator drenagem, apresentando maiores valores no solo com drenagem. Todas as cultivares apresentaram baixa produtividade quando realizada a desfolha no início da floração. PALAVRAS CHAVE: Excesso hídrico. Fonte-dreno. Área foliar. Fase reprodutiva. Rendimento.
Palavras-Chave: | Excesso hídrico; Fase reprodutiva; Fonte-dreno.
Thesagro: | Área Foliar; Rendimento.
Categoria do assunto: | F Plantas e Produtos de Origem Vegetal
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/229264/1/2020-PA-V-SM-Excesso-Hidrico-Desfolha-Santos-Artigo.pdf
Registro original: | Embrapa Trigo (CNPT)
Exemplares: | CNPT - (45285-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS