Data/hora: 18/06/2024 02:36:07

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 27/07/2010
Data da última atualização: | 23/04/2018
Autoria: | MENTGES, M. I.; REICHERT, J. M.; ROSA, D. P. da; VIEIRA, D. A.; ROSA, V. T. da; REINERT, D. J.
Afiliação: | Marcelo Ivan Mentges, Universidade Federal de Santa Maria; José Miguel Reichert, Universidade Federal de Santa Maria; David Peres da Rosa, Universidade do Estado de Santa Catarina; Davi Alexandre Vieira, Universidade Federal de Santa Maria; Vanderleia Trevisan da Rosa, Universidade Federal de Santa Maria; Dalvan José Reinert, Universidade Federal de Santa Maria.
Título: | Propriedades físico-hídricas do solo e demanda energética de haste escarificadora em Argissolo compactado.
Ano de publicação: | 2010
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 45, n. 3, p. 315-321, mar. 2010
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Soil physicohydric properties and chisel energy demand in a compacted Alfisol.
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da compactação nos atributos físico-hídricos do solo e na demanda energética da haste escarificadora, além de avaliar as propriedades físico-hídricas abaixo da profundidade de trabalho da haste. O trabalho foi conduzido em Argissolo Vermelho-Amarelo de textura franco arenosa, com os seguintes tratamentos: plantio direto por 13 anos; plantio direto por 13 anos em solo escarificado; plantio direto em solo com compactação adicional; e plantio direto em solo com compactação adicional escarificado. A compactação, ao longo da profundidade escarificada, foi verificada por meio dos dados de esforço de tração associados à haste escarificadora, obtidos com auxílio de um anel octogonal ligado a um módulo de aquisição de dados. Foram determinados densidade, porosidade total, macroporosidade, microporosidade, condutividade hidráulica saturada e resistência mecânica do solo à penetração. A compactação elevou a densidade e a resistência mecânica à penetração do solo, reduziu a porosidade total e a macroporosidade, porém sem causar efeitos significativos na microporosidade. A compactação aumentou a demanda energética da haste escarificadora em 21,64%, o que elevou os valores médios de esforço de tração de 5,33 para 6,35 kN. A escarificação não elevou o estado de compactação do solo abaixo da profundidade de trabalho da haste escarificadora, em solo franco arenoso.
Palavras-Chave: | Esforço de tração; Resistência à penetração; Traction effort.
Thesagro: | Condutividade hidráulica; Plantio direto.
Thesaurus Nal: | Hydraulic conductivity; No-tillage; Resistance to penetration.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/105913/1/Propriedades.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (48058-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS