Data/hora: 09/06/2024 14:55:05

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 29/11/2000
Data da última atualização: | 25/02/2019
Autoria: | SÁ, M. A. C. de; LIMA, J. M. de; SILVA, M. L. N.; DIAS JUNIOR, M. de S.
Afiliação: | MARCOS AURÉLIO CAROLINO DE SÁ, Universidade Federal de Lavras - UFLA/Departamento de Ciência do Solo; JOSÉ MARIA DE LIMA, Universidade Federal de Lavras - UFLA/Departamento de Ciência do Solo. Bolsista do CNPq; MARX LEANDRO NAVES SILVA, Universidade Federal de Lavras - UFLA/Departamento de Ciência do Solo. Bolsista do CNPq; MOACIR DE SOUZA DIAS JUNIOR, Universidade Federal de Lavras - UFLA/Departamento de Ciência do Solo. Bolsista do CNPq.
Título: | Comparação entre métodos para o estudo da estabilidade de agregados em solos.
Ano de publicação: | 2000
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 35, n. 9, p. 1825-34, set. 2000.
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Comparison of methods for aggregate stability studies in soils.
Conteúdo: | A estabilidade de agregados constitui-se em importante parâmetro na avaliação do efeito de manejo na agregação de solos. Entretanto, os resultados obtidos pelos diferentes métodos são, às vezes, contrastantes, e alguns desses métodos não permitem a definição do nível de energia envolvido na análise. Objetivou-se, com este estudo, comparar diferentes métodos para determinação da estabilidade de agregados em solos. Agregados de horizontes A e B de Latossolo Roxo (LR) e Terra Roxa Estruturada (TR) foram submetidos a peneiramento úmido, três testes de impacto de gotas, e sonificação a oito níveis de energia ultra-sônica; o primeiro foi comparado aos últimos, que permitem a quantificação da energia aplicada. De modo geral, o LR apresentou agregados mais estáveis do que a TR; a resistência dos agregados a altos níveis de energia ultra-sônica foi relacionada a teores de matéria orgânica, óxidos de ferro e gibbsita. Os resultados de diâmetro médio ponderado e porcentagem de agregados maiores que 2 mm foram semelhantes nos horizontes A de ambos os solos. O impacto de gotas causou maior desagregação no material de horizonte B do LR, enquanto o material de horizonte B da TR foi mais afetado pelo peneiramento úmido. O nível de 15,88 J mL-1 se apresentou, na sonificação, como mais sensível para detectar diferenças entre solos estudados.
Palavras-Chave: | Degradação do solo; Deterioriracao do solo; Estabilização do solo; Soil deterioration; Soils; Ultra-som.
Thesagro: | Energia; Estrutura do Solo; Solo.
Thesaurus Nal: | Energy; Soil stabilization; Soil structure; Ultrasonics.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/18546/1/pab98_192.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (18546-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS