Data/hora: 05/06/2024 04:42:42

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Tipo da produção científica: 	Orientação de Tese de Pós-Graduação	
Data corrente: 	01/12/2010	
Data da última atualização: 	23/05/2023	
Autoria: 	SAMPAIO, A. H. R.	
Afiliação: 	Antônio Hélder Rodrigues Sampaio, UFRB.	
Título: 	Irrigação com déficit hídrico e eficiência uso da água em Lima ácida ?taithi? no semi-árido baiano.	
Ano de publicação: 	2010	
Fonte/Imprenta: 	2010.	
Páginas: 	89	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado em Ciência Agrárias) ? Universidade Federal da Bahia, Cruz das Almas. Maurício Antônio Coelho Filho, CNPMF; Orientador; Eugênio Ferreira Coelho; CNPMF; Co-Orientador.	
Conteúdo: 	O presente trabalho teve como objetivo testar estratégias de manejo do deficit de irrigação, evidenciando a técnica de secamento parcial do sistema - PRD, e avaliando os impactos na produção de frutos, na eficiência de uso de água (EUA) e no omprtamento fisiológico de plantas de lima ácida "Tahiti"  com 5 anos de idade nas condições semi-áridas de Iaçu-BA. Os  tratamentos avaliados foram: T1, T2, T3 (PRD 50% ETc) com a posição do microaspersor em relação a planta alternada a cada 7, 14 e 21 dias respectivamente, molhando-se lados opostos do sietma radicular; T4 (DI 50% ETc) a irrigação fixa em um só lado utilizando um microaspersor por planta; T5 - testemunha (100% ETc) a irrigação foi fixa com dois microaspersores por planta; e o T6 (DI 25% ETc) a cada intervalo de 21 dias, alternou-se o uso entre 1 e 2 microaspersores por planta. Verificou-se significativamente (P<0,5) maiores produtividades para os tratamentos T5 e T6 com 213, 16 e 22,49 t/ha/ano, respectivamente, bem como maiores valores de condutância estomática e transpiração. A estrtaégia de PRD não apresentou vantagem sobre o tratamento om defict fixo. Mesmo com redução na produtividade, os tratamentos com déficit hodríco T1 e T4, apresentaram maiores valores para EUA com 9,32 e 9,48 kg/m³, respectivamente. Dentre os tratamentos de PRD, o T1 respondeu fisiologicamente com maior controle estomático em relação aos demais e apresentou maior produtividade, 17,12 t/ha/ano. A produção foi afetda com defict de 25% sendo uma alternativa viável para o aumento da eficiência do uso da água no pomar. Depedendo do custo/escassez da água, um déficit hídrico de 50% pode se adotado, esperando-se redução de 30% na produtividade.	
Palavras-Chave: 	Lima ácida.	
Thesagro: 	Irrigação; Lima.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (27025-1) - UPA - TS - PP - TS2010.017 -  - 2010.017 - DIS