Data/hora: 14/06/2024 17:24:37

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	26/03/2010	
Data da última atualização: 	26/03/2010	
Autoria: 	SANO, E. E.; SANTOS, E. M. dos; MENESES, P. R.	
Afiliação: 	EDSON EYJI SANO, CPAC; ELAINE MARRA DOS SANTOS, UnB; PAULO ROBERTO MENESES, UnB.	
Título: 	Análise de imagens do satélite ALOS PALSAR para o mapeamento de uso e cobertura da terra do Distrito Federal.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	Geociências, São Paulo, v. 25, n. 4, p. 441-451, 2009.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	No Distrito Federal (DF), mapas de uso e cobertura da terra têm sido obtidos com base em imagens ópticas, embora imagens de radar também se constituam em uma alternativa viável, pois independem das condições de iluminação solar e radiação em microondas tem ainda a capacidade de atravessar nuvens e detectar diferenças nas estruturas da vegetação. Nesse sentido, o objetivo deste estudo é analisar o potencial das imagens de radar da plataforma ALOS PALSAR para o mapeamento de uso e cobertura da terra do DF em uma escala compatível com 1:100.000. Imagens em amplitude na banda L e polarizações HH, HV e VV do final da estação chuvosa (25 de abril de 2007) foram convertidas para coeficientes de retroespalhamento e processadas pela técnica de segmentação de imagens por crescimento de regiões, disponível no programa de processamentos de imagens SPRING. os segmentos foram exportados para o aplicativo de sistema de informações geográficas ArcGIS 9.2 TM no formato shape. A classe correspondente de uso e cobertura da terra de cada poligono foi identificada visualmente na tla de computador (interpretação visual). As seguintes classes temáticas foram discriminadas: Áreas Urbanas consolidadas; Áreas Urbanas em consolidação; Campos; Cerrado Típico; Culturas Agrícolas; Mata de Galeria; Matas Indscriminadas; Pastagens Cultivadas; Reflorestamentos; e Reservatórios. Cerrado Típico, com 39.990ha, foi a classe de mapeamento mas representativa da área de estudo, seguida de Áreas Urbanas consolidadas e Campos, com 29.950ha e 27.918ha, respectivamente. A exatidão de mapeamento, fornecida peloindice TAU, foi de 70%.	
Palavras-Chave: 	Cobertura da terra; Polarização; Processamento de imagem.	
Thesagro: 	Cerrado; Radar; Sensoriamento remoto.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (31310-1) - UPC - SP - PP - CRI1857 -  - CRI1857 - DIS