Data/hora: 15/06/2024 00:40:41

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	22/11/2010	
Data da última atualização: 	25/11/2010	
Autoria: 	ANDRADE NETO, T. M.; COELHO, E. F.; NASCIMENTO JUNIOR, A. L. de; SANTANA JUNIOR, E. B.	
Afiliação: 	Torquato Martins Andrade, UFRB; EUGENIO FERREIRA COELHO, CNPMF; Adaílton Liberato do Nascimento Junior, UFRB; Edvaldo Bispo Sanatana Junior, UFRB.	
Título: 	Modelos matemáticos de estimativa de potássio em função da umidade, da condutividade elétrica aparente e da solução do solo.	
Ano de publicação: 	2010	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 29.; CONGRESSO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE INGENIERÍA AGRÍCOLA, 9, 2010, Vitória, ES. A engenharia agrícola e o desenvolvimento das pequenas propriedades rurais. Anais... Vitória: CONBEA, 2010. 1 CD ROM.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	pdf TC0818-1	
Conteúdo: 	A fertirrigação é uma prática que cada vez mais vem sendo utilizada nos grandes pólos de agricultura irrigada por muitos produtores, é de conhecimento de todos que o mal uso desta poderá causar diversas conseqüências indesejáveis tais como: queda de produtividade e qualidade dos produtos fertirrigados, degradação física e química dos solos devido às alterações no pH e no teor de sais ou sódio do solo; contaminação da fonte de água de irrigação ou do lençol freático ou subterrâneo sob a área irrigada. O objetivo foi avaliar modelos de estimativa da concentração de potássio na solução do solo como função da condutividade elétrica aparente (CEa) e da umidade do solo (0) e em função da condutividade elétrica da solução do solo (CEw). O trabalho em questão foi desenvolvido no campo experimental da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, sediada em Cruz das Almas cidade, no Estado da Bahia. O experimento seguiu um delineamento inteiramente casualizado com seis tratamentos, com seis plantas por parcela. Os tratamentos consistiram no uso de três concentrações de nitrato de potassio (1,0; 2,5, 4,0 e 5,5 g L-1) aplicadas através de irrigação localizada (Gotejamento). Em termos gerais o tratamento com 1,0 g.L-1, apresentou menor valore de (RMSE), e conseqüentemente menor valor de (MEA), resultando em melhor ajuste dos dados pelo modelo. Em contrapartida, à medida que se aumentou a concentração os valores de RMSE e de MEA, aumentaram também, resultando em uma diminuição da eficiência do modelo. É viável estimar a concentração de potássio na solução do solo, a partir de dados de umidade e CEa, com uso da equação (2) resultante da combinação do modelo de Vogeler et al., (1996) com a equação potencial, com o íon potássio em função da CEw.	
Thesagro: 	Fertirrigação; Potássio; Solo.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (26996-1) - UPC - PL - PP - CD2010.007 -  - 2010.007 - PCT