Data/hora: 07/06/2024 09:35:45

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	03/11/2023	
Data da última atualização: 	23/01/2024	
Autoria: 	SILVA JÚNIOR, F. B. da; SILVA, M. J. da; CARVALHO, H. F. de S.; SANTOS, C. V. B. dos; SILVA, T. G. F. da; SOUZA, L. S. B. de; LEITÃO, M. de M. V. B. R.; MOURA, M. S. B. de.	
Afiliação: 	FRANCISCO B. DA SILVA JUNIOR, Univasf; MARCELO J. DA SILVA, UFRPE; HERICA F. DE S. CARVALHO, UFPE; CLOVES VILAS BOAS DOS SANTOS, UFPE; THIERES G. F. DA SILVA, Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal Rural de Pernambuco/Serra Talhada - PE; LUCIANA S. B. DE SOUZA, Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal Rural de Pernambuco/Serra Talhada - PE; MARIO DE M. VILAS BOAS R. LEITÃO, Univasf; MAGNA SOELMA BESERRA DE MOURA, CPATSA.	
Título: 	Water demand and water use efficiency in Palmer mango cultivation in the low-middle São Francisco Valle.	
Ano de publicação: 	2023	
Fonte/Imprenta: 	Engenharia Agrícola, v. 43, n. 3, e20220189, 2023.	
DOI: 	http://dx.doi.org/10.1590/1809-4430-Eng.Agric.v43n3e20220189/2023	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	The study aimed to determine the evapotranspiration (ETc) of the mango cv. ?Palmer? over two productive cycles, analyzing water-use efficiency (WUE) and crop water productivity (CWP) to propose average crop coefficient (Kc) values for improving irrigation management under cultivation conditions in the Low-Middle São Francisco Valley. The study was conducted from July 2019 to May 2021 in a commercial ?Palmer? mango orchard in Petrolina, State of Pernambuco, Brazil. Micrometeorological data was collected throughout the experimental period. The crop evapotranspiration (ETc) was determined using Bowen ratio energy balance (BREB), and then the Kc, WUE, and CWP were determined. The highest ETc values occurred during the floral induction phase (5.14 ± 0.85 mm day-1), with a Kc of 0.85; however, the lowest values were observed during the fruit maturation phase (3.60 ± 0.73 mm day-1), with a Kc of 0.91. Average water consumption per cycle was 1445 mm, with a daily average of 4.39 mm day-1. WUE and CWP were 16.9 and 24.5 kg ha-1 mm-1, respectively. Average Kc values of 0.81, 0.76, 0.85, 0.90, 0.95, and 0.91 are recommended for the vegetative growth, rest period and shoot maturation, floral induction, flowering, fruit development, and fruit maturation phases, respectively.	
Palavras-Chave: 	Vale do São Francisco; Variedade Palmer.	
Thesagro: 	Evapotranspiração; Manga; Mangifera Indica.	
Thesaurus Nal: 	Evapotranspiration; Irrigation.	
Categoria do assunto: 	F Plantas e Produtos de Origem Vegetal	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1157744/1/WATER-DEMAND-AND-WATER-USE-EFFICIENCY-IN-PALMER-MANGO-CULTIVATION-2023.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (60703-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS