Data/hora: 07/06/2024 09:20:44

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 17/11/2023
Data da última atualização: | 23/01/2024
Autoria: | SANTOS, C. V. B. dos; BAPTISTA, G. M. de M.; MOURA, M. S. B. de; SILVA, A. de B.; ROCHA, W. de J. S. da F.; CARVALHO, H. F. de S.; GALVÍNCIO, J. D.
Afiliação: | CLOVES VILAS BOAS DOS SANTOS, UFPE; GUSTAVO MACEDO DE MELLO BAPTISTA, UnB; MAGNA SOELMA BESERRA DE MOURA, CPATSA; ARDEMÍRIO DE BARROS SILVA, Universidade Estadual de Feira de Santana; WASHINGTON DE JESUS SANT’ANNA DA FRANCA ROCHA, Universidade Estadual de Feira de Santana; HERICA FERNANDA DE SOUSA CARVALHO, UFPE; JOSICLÊDA DOMICIANO GALVÍNCIO, UFPE.
Título: | Validação de um modelo espectral para determinação de fluxos de CO2 em áreas do Bioma Caatinga.
Ano de publicação: | 2023
Fonte/Imprenta: | Journal of Environmental Analysis and Progress, v. 8, n. 3, p. 226-239, 2023.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O desenvolvimento de modelos com alta cobertura e baixo custo são fundamentais para o monitoramento dos fluxos de dióxido de carbono (CO2) nos ecossistemas. O estudo objetivou validar um método para determinação de fluxos de CO2 utilizando dados multiespectrais em áreas de caatinga preservada e em sucessão ecológica Aplicou-se o Índice de Sequestro Florestal de Carbono (CO2flux) para a modelagem espectral em 20 cenas do sensor OLI (Landsat-8). No processo de validação do modelo, dados de fluxos de CO2 medidos em superfície com o uso de torres micrometeorológicas foram utilizados. De acordo com o momento de passagem do satélite Landsat-8, foram utilizadas diferentes escalas temporais dos dados de fluxo de CO2 da torre considerando intervalos de meia hora, 1 (uma) e 2 (duas) horas. O teste Shapiro-Wilk foi utilizado para verificar normalidade dos dados, e como maioria das variáveis não apresentaram distribuição normal, os dados foram submetidos ao teste de correlação de Spearman, e em seguida foi recomendado o melhor modelo analisando o seu coeficiente de determinação (R2) e a raiz quadrada do erro médio (RSME). O índice espectral CO2flux mostrou-se compatível para avaliação dos parâmetros de estimativas dos fluxos de CO2 na caatinga quando comparados com fluxos de CO2 do pixel correspondente a localização da torre, com correlações apresentando valores variando de ? = -0,86 a ? = -0,72. O modelo proposto apresentou alta correlação com os dados observados obtendo R2 = 0,81 e RSME = 1,6, constatando um ajuste eficiente para a avaliação dos fluxos de CO2 e grande potencial no uso de imagens multiespectrais para o monitoramento do fluxo de CO2 capturando os efeitos das mudanças sazonais da dinâmica dos fluxos de carbono.
Palavras-Chave: | Bioma Caatinga; Floresta seca; Landsat-8; OLI.
Thesagro: | Caatinga; Carbono; Dióxido de Carbono; Ecossistema; Floresta.
Thesaurus Nal: | Carbon dioxide; Forestry.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1158537/1/Validacao-de-um-modelo-espectral-para-determinacao-de-fluxos-de-CO2em-areas-do-Bioma-Caatinga-2023.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (60755-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS