Data/hora: 06/06/2024 02:27:25

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	13/12/2004	
Data da última atualização: 	08/03/2010	
Autoria: 	INAMASU, R. Y.; PAYTON, S.; JOHNSON, S.; FRANCIS, D. D.; SCHLEMMER, M.; SHANAHAN, J. F.; LUCHIARI, A.; CALDWELL, R. M.; SCHEPERS, J.	
Título: 	Controlador VRT com sensoriamento de alta resolução : uma ferramenta para desenvolvimento de algoritmos.	
Ano de publicação: 	2004	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA , 33., 2004, São Pedro. Anais... Campinas: Unicamp-Feagri, Embrapa Informática Agropecuária, 2004.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O sensoriamento remoto, processo de se obter informações de objetos alvos de plataformas remotas como sensores de terra, i. e., montados em tratores ou outros veículos ; aeroplanos, ou satélites - têm sido considerado como uma opção para se avaliar o status e caracterizar a variabilidade espacial de nitrogênio em áreas cultivadas mostraram as capacidades de sensores óticos em detectar e mapear variações non conteúdo de N, indicando que os mesmos poderiam ser utilizados para o mapeamento de deficiências e subsequentemente no direcionamento da aplicação localizada do fertilizante nitrogenado numa só operação.	
Palavras-Chave: 	Sensores; VRT.	
Thesagro: 	Agricultura de Precisão; Fertilizante; Sensoriamento Remoto.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (8550-1) - UPC - SP - -- - PROCI-04.00052 -  - 2004.00052 - DIS