Data/hora: 03/06/2024 12:38:30

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 03/10/2003
Data da última atualização: | 28/03/2007
Autoria: | NAIME, J. de M.; SILVA, A. M. da; Vaz, C. M. P.; Crestana, S.
Afiliação: | Embrapa Instrumentação Agropecuária, São Carlos, SP.
Título: | Propriedades hidráulicas do solo determinadas através da atenuação de raios grama.
Ano de publicação: | 2002
Fonte/Imprenta: | São Carlos: Embrapa Instrumentação Agropecuária, 2002.
Páginas: | 5
Série: | (Embrapa Instrumentação Agropecuária. Comunicado Técnico, 48).
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho apresenta uma nova metodologia para a determinação da CRAs e da condutividade hidráulica do solo. Comparando-se com os métodos convencionais de determinação da CRAs que exigem medidas em amostras equilibradas e fluxo estacionário, o método da atenuação de raios gama apresenta as seguintes vantagens: tempo de análise é de 4 horas contra o mínimo de 48 horas e determinação da função completa, desde solo seco em estufa até ponto de saturação, contra alguns poucos pontos.
Palavras-Chave: | CRAs; Metodologia.
Thesagro: | Condutividade Hidráulica; Solo.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPDIA/8118/1/CT48_2002.pdf
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (8118-1) - UMT - FL - -- - PROCI-02.00152 -  - 2002.00152 - DIS