Data/hora: 07/06/2024 02:40:01

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 10/02/2020
Data da última atualização: | 10/02/2020
Autoria: | BONFATTI JÚNIO, E. A.; LENGOWSKI, E. C.; TAKAHASHI, V. M.; ADUR, G. M.; SILVA, D. A. da; KLOCK, U.; ANDRADE, A. S. de; VERSON, I.; MUÑIZ, G. I. B. de.
Afiliação: | Eraldo Antonio Bonfatti Júnio, Doutorando do Programa de Pós- Graduação em Engenharia Florestal. Universidade Federal do Paraná; Elaine Cristina Lengowski, Professora na Universidade Federal do Mato Grosso; Vivian Midori Takahashi, Engenheira Industrial Madeireira. Mestre em Engenharia Florestal, consultora técnica independente; Gabriel Meyer Adur, Engenheiro Florestal, Universidade do Contestado; Dimas Agostinho da Silva, Professor na Universidade Federal do Paraná; Umberto Klock, Professor na Universidade Federal do Paraná; Alan Sulato de Andrade, Professor na Universidade Federal do Paraná; Ivan Venson, Professor na Universidade Federal do Paraná; Graciela Inês Bolzon de Muñiz, Professora na Universidade Federal do Paraná.
Título: | Briquetagem dos resíduos dos processamentos mecânico e químico de Pinus spp.
Ano de publicação: | 2019
Fonte/Imprenta: | Cadernos de Ciência & Tecnologia, v. 36, n. 3, e26522, set./dez. 2019.
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Briquetting of waste from mechanical and chemical processes of Pinus spp.
Conteúdo: | O aproveitamento dos resíduos florestais como fonte energética é uma opção para o melhor aproveitamento de recursos renováveis e uma estratégia de substituição de combustíveis fósseis.No entanto, esses resíduos precisam ser melhorados para essas funções, e a compactação da biomassa é uma forma de aumentar a qualidade desse material para fins energéticos. O objetivo deste trabalho foi produzir briquetes de dois resíduos de processamentos da madeira de Pinus spp. ? a serragem e o licor negro ? e avaliar as diferentes proporções de licor negro nos briquetes (0, 5, 10 e 15%). Para a avaliação dos briquetes, realizaram-se testes de expansão, densidade aparente, friabilidade, análise química imediata, poder calorífico superior e densidade energética. O aumento do percentual de licor negro melhorou as expansões lateral e volumétrica, a densidade aparente, o teor de materiais voláteis e o teor de carbono fixo, contudo, não se encontraram ganhos quanto à friabilidade, à expansão em altura e quanto às características energéticas dos briquetes.
Palavras-Chave: | Biorefinery; Biorrefinaria; Black liquor; Licor negro.
Thesagro: | Serragem.
Thesaurus Nal: | Sawdust.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/210513/1/Briquetagem-dos-residuos-dos-processamentos.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (64402-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS