Data/hora: 14/06/2024 15:04:27

Biblioteca(s): 	Embrapa Algodão; Embrapa Pecuária Sul.	
Data corrente: 	05/10/2011	
Data da última atualização: 	05/10/2011	
Autoria: 	SILVA, J. C. da; HELDWEIN, A. B.; RADONS, S. Z.; MALDANER, I. C.; TRENTIN, G.; GRIMM, E. L.	
Afiliação: 	Joel C. da Silva, Instituto Federal Farroupilha, Campus de São Vicente do Sul, RS.; Arno B. Heldwein, Departamento de Fitotecnia/UFSM. Santa Maria, RS.; Sidinei Z. Radons, Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Cerro Largo, RS.; Ivan C. Maldaner, Departamento de Fitotecnia/UFSM. Santa Maria, RS.; GUSTAVO TRENTIN, CPPSUL; Edenir L. Grimm, Instituto Federal Farroupilha, Campus de Alegrete, RS.	
Título: 	Necessidade de irrigação para o feijoeiro na região central do Rio Grande do Sul.	
Ano de publicação: 	2011	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 15, n. 10, p. 1030-1036, fev. 2011	
ISSN: 	1807-1929	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A falta de conhecimento da probabilidade de ocorrência de adversidades climáticas representa um problema para o planejamento da produção do feijoeiro. Este estudo objetivou determinar os valores de lâmina de irrigação e do número de irrigações necessários para o feijão semeado em diferentes épocas, considerandose a capacidade de armazenamento de água disponível (CAD) dos principais solos da região Central do Rio Grande do Sul. A simulação do ciclo foi realizada utilizando-se a soma térmica, em dez épocas de semeadura (ES) e em cada ano da série histórica de dados meteorológicos, para o período entre 1968 e 2006. A irrigação foi simulada para 13 solos da região de abrangência da estação meteorológica de Santa Maria, que foram reunidos em seis grupos. Para simular a irrigação utilizaram-se quatro manejos: 0,8; 0,7; 0,6 e 0,5 os quais correspondem ao esgotamento máximo de 20, 30, 40 e 50% da CAD, respectivamente. A variação do conteúdo de água no solo foi determinada pelo balanço hídrico diário do solo, considerandose a irrigação. A maior exigência de irrigação ocorreu nas últimas ES do período da safra e a menor no início da safra e na safrinha. Para a probabilidade de 90% de ocorrência a lâmina de irrigação variou entre 32 e 143 mm e o número de irrigações entre 3 e 20, durante o ciclo de cultivo.	
Palavras-Chave: 	Capacidade de armazenamento de água disponível; Estresse hídrico; Irrigação para o feijoeiro; Phaseolus vulgaris L.	
Thesagro: 	Feijao.	
Categoria do assunto: 	--
F Plantas e Produtos de Origem Vegetal	
Registro original: 	Embrapa Pecuária Sul (CPPSUL)	
Exemplares: 	CPPSUL - (12213-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS
CNPA - (25717-1) - ADD - AP - CD - 630.5 -  -  - DIS