Data/hora: 08/06/2024 05:36:42

Biblioteca(s): | Embrapa Milho e Sorgo.
Data corrente: | 28/09/2018
Data da última atualização: | 16/12/2022
Autoria: | SILVA, F. G. da; ASPIAZÚ, I.; OLIVEIRA, R. M. de; SILVA, K. M. de J.; SANTOS, S. R. dos; PORTUGAL, A. F.; MOREIRA, J. A. A.; BRITO, O. G.; SILVA, N. P. da.
Afiliação: | FERNANDO GOMES DA SILVA, Universidade Estadual de Montes Claros; IGNÁCIO ASPIAZÚ, Universidade Estadual de Montes Claros; RENATO MENDES DE OLIVEIRA, Universidade Estadual de Montes Claros; KAREN MARCELLE DE JESUS SILVA, Universidade Federal de Lavras; SILVÂNIO RODRIGUES DOS SANTOS, Universidade Estadual de Montes Claros; ARLEY FIGUEIREDO PORTUGAL, CNPMS; JOSE ALOISIO ALVES MOREIRA, CNPMS; ORLANDO GONÇALVES BRITO, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; NATANAEL PEREIRA DA SILVA, Universidade Estadual de Montes Claros.
Título: | Tensão de água no solo para o reinício da irrigação de milho verde no semiárido.
Ano de publicação: | 2018
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Milho e Sorgo, Sete Lagoas, v. 17, n. 2, p. 190-200, 2018.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi determinar em campo a tensão de água do solo adequada para o reinício da irrigação do milho verde no semiárido. O experimento constou de seis valores de tensão matricial da água do solo (20 kPa, 40 kPa, 60 kPa, 80 kPa, 100 kPa e 120 kPa) testadas em uma cultivar de milho, o hibrido duplo AG 1051. O experimento foi instalado no período de inverno de 2013, nos meses de agosto a novembro, num delineamento experimental de blocos casualizados (DBC), com quatro repetições, conduzidos na fazenda experimental da Embrapa Milho e Sorgo em Nova Porteirinha, MG. Foram avaliadas as variáveis: produtividade de espigas sem palha (t ha-1), número de espigas totais e comerciais por hectare, comprimento de espigas com palha e sem palha e diâmetro de espigas comerciais. Dentre os resultados pode-se constatar que os maiores valores para as variáveis de morfologia e de produtividade foram obtidos quando a irrigação foi efetuada com tensão próxima de 50 kPa, tornando-a a tensão mais adequada para o uso racional da água no manejo da irrigação do milho verde.
Palavras-Chave: | Déficit hídrico; Manejo de irrigação; Resistência elétrica.
Thesagro: | Deficiência Hídrica.
Categoria do assunto: | F Plantas e Produtos de Origem Vegetal
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/183687/1/Tensao-agua.pdf
Registro original: | Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)
Exemplares: | CNPMS - (28440-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS