Data/hora: 04/06/2024 23:29:25

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 05/01/2016
Data da última atualização: | 29/05/2017
Autoria: | SARTORI, G. M. S.; MARCHESAN, E.; DE DAVID, R.; CARLESSO, R.; PETRY, M. T.; DONATO, G.; CARGNELUTTI FILHO, A.; SILVA, M. F. da.
Afiliação: | GERSON MENEGHETTI SARZI SARTORI, UFSM; ENIO MARCHESAN, UFSM; RICARDO DE DAVID, UFSM; REIMAR CARLESSO, UFSM; MARIA TERESINHA PETRY, UFSM; GABRIEL DONATO, UFSM; ALBERTO CARGNELUTTI FILHO, UFSM; MARÍLIA FERREIRA DA SILVA, UFSM.
Título: | Rendimento de grãos de soja em função de sistemas de plantio e irrigação por superfície em Planossolos.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 50, n. 12, p. 1139-1149, dez. 2015.
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Soybean yield under different planting systems and border irrigation on Alfisols.
Conteúdo: | objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de sistemas de plantio e irrigação suplementar em faixas sobre o rendimento de grãos de soja, em áreas com presença de camada compactada próxima à superfície do solo. Dois experimentos foram realizados em blocos ao acaso, em faixas, com quatro repetições, no Estado do Rio Grande do Sul. O experimento 1 foi realizado em Santa Maria, correspondente às safras de 2013/2014 e 2014/2015; e o experimento 2, em Formigueiro, na safra 2013/2014. Os tratamentos consistiram dos fatores A e D. O fator A considerou os seguintes sistemas de plantio: A1, semeadura com discos duplos desencontrados; A2, semeadura com disco ondulado de 12 ondas; A3, semeadura com haste sulcadora; A4, semeadura com haste sulcadora e um mecanismo de acomodação do solo; A5, semeadura em microcamalhão; e A6, escarificação do solo e semeadura com disco duplo desencontrado. O fator D consistiu de tratamentos com ou sem irrigação. Na safra 2014/2015, alterou-se o fator A4 por haste desencontrada a 5 cm da linha de semeadura. O experimento 2 constituiu-se apenas do fator A do experimento 1, sem o tratamento microcamalhão. Os sistemas com escarificação do solo e haste sulcadora são os que proporcionam maior rendimento de grãos. A irrigação realizada em condições de umidade do solo abaixo de 60% da capacidade de campo aumenta o rendimento de grãos.
Palavras-Chave: | Camada compactada do solo; Mecanismo da semeadora; Planter mechanism.
Thesagro: | Glycine Max; Nodulação; Várzea.
Thesaurus Nal: | Lowlands; Nodulation; Soil compaction.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/136567/1/Rendimento-de-graos-de-soja.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (58552-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS