Data/hora: 01/06/2024 09:56:01

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	01/08/2001	
Data da última atualização: 	13/05/2020	
Autoria: 	SILVA, M. L. N.; CURI, N.; OLIVEIRA, M. S. de; FERREIRA, M. M.; LOMBARDI NETO, F.	
Afiliação: 	Marx Leandro Naves Silva, Escola Superior de Agricultura de Lavras - ESAL; Nilton Curi, Escola Superior de Agricultura de Lavras - ESAL; Marcelo Silva de Oliveira, Escola Superior de Agricultura de Lavras - ESAL; Mozart Martins Ferreira, Escola Superior de Agricultura de Lavras - ESAL; Francisco Lombardi Neto, Instituto Agronômico de Campinas - IAC.	
Título: 	Comparação entre métodos direto e indiretos para determinação da erodibilidade em latossolos sob cerrado.	
Ano de publicação: 	1994	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 29, n. 11, p. 1751-1761, nov. 1994.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Comparison between direct and indirect methods for the determining the erodibility in latosols under cerrado vegetation.	
Conteúdo: 	Este trabalho teve como objetivo a comparacao da erodibilidade obtida por seis metodos indiretos, com o metodo direto determinado no campo com simulador de chuva em Latossolo Vermelho-Escuro (LE) e em Latossolo Vermelho-Amarelo (LV) sob cerrado. Alem das analises necessarias para o calculo dos indices, tambem foram determinados os teores de oxido de ferro livres totais (DCB) e do ataque sulfurico, e quantificou-se caulinita e gibbsita na fracao argila desferrificada e a relacao entre minerais leves e pesados na fracao areia. Concluiu-se que os metodos indiretos nao sao estatisticamente exatos em relacao ao metodo direto para estimar um valor absoluto quanto ao fator erodibilidade. Apesar dessa inexatidao, o metodo VI e o que mais se aproxima do padrao, em termos da proporcao de erodibilidade dos latossolos estudados. Os indices de erodibilidade obtidos enquadram o LE na classe muito baixa (<0,013) e o LV, na classe baixa (0,033 - 0,013) de suscetibilidade a erosao hidrica. O LV apresentou perdas bem acima do seu limite maximo toleravel, no periodo do verao, o que indica a necessidade de praticas adequadas de conservacao para a reducao destas perdas.	
Palavras-Chave: 	Erosividade; Perdas de solo; Tolerancia de perdas.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/20337/1/pab14_nov_94.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (20337-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS