Data/hora: 08/06/2024 16:25:39

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados; Embrapa Solos.	
Data corrente: 	18/05/1998	
Data da última atualização: 	22/11/2002	
Autoria: 	SILVA, M. L. N.	
Título: 	Erosividade da chuva e proposicao de modelos para estimar a erodibilidade de latossolos brasileiros.	
Ano de publicação: 	1997	
Fonte/Imprenta: 	Lavras: ESAL, 1997. 154p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese Doutorado.	
Conteúdo: 	A modelagem de perdas de solo devido a erosao hidrica e uma importante medida para a organizacao e coordenacao de pesquisa, alem de proporcionar os meios pelos quais a erosao podera ser prevista e assim efetuar o planejamento do manejo e conservacao. No Brasil, existem muitas informacoes uteis sobre erosao coletadas em parcelas experimentais de perdas de solo seja sob chuva natural ou simulada. Entretanto, o trabalho tem se apresentado disperso. Com o objetivo de contribuir para a modelagem de perdas de solo no Brasil, o presente estudo reuniu em quatro capitulos a determinacao e avaliacao dos fatores erosividade da chuva e erodibilidade do solo. No primeiro capitulo, objetivou-se determinar a erosividade da chuva para a regiao de Goiania (GO) atraves de dados pluviograficos. O estudo foi realizado na estacao experimental da EMGOPA/EMBRAPA-CNPS. A erosividade media anual das chuvas para a regiao foi de 8353,0 MJ mm ha-1 h-1 ano-1 e 129,8 MJ ha-1 ano-1, respectivamente para os indices El30 e KE>25. As equacoes que relacionam a erosidade (EI30 e KE>25) e a precipitacao (p) ou o coeficiente de chuva (Rc) foram EI30 = 6,48 p + 4,53 (r2=0,88**); EI30 = 30,23 Rc + 215,33 (r2 = 0,77**); KE>25 = 0,10 p - 0,07 (r2=0,89**) e KE>25 = 0,46 Rc + 3,41 (r2= 0,75**). Os coeficientes de correlacao mostraram que os parametros precipitacao e coeficiente de chuva permitem estimar a erosividade da chuva na ausencia de dados pluviograficos mais completos. O periodo critico de erosao, devido a ocorrencia de chuvas erosivas, e de setembro a fevereiro, quando ocorrem 85,70% e 84,05% do total anual de KE>25 e EI=30, respectivamente. Isso sugere a necessidade de praticas conservacionistas neste periodo para reduzir a erosao hidrica, de modo a manter a sustentabilidade dos solos. Os objetivos do segundo capitulo foram buscar correlacoes entre diferentes parametros da chuva e as perdas do solo, e determinar a erodibilidade de um Latossolo Vermelho-Escuro, textura argilosa, fase cerrado, da regiao de Goiania (GO), sob chuva natural. O estudo foi desenvolvido no periodo de 1989 a 1993, na estacao experimental da EMGOPA/EMBRAPA-CNPS, em Senador Canedo, no municipio de Goiania (GO). Embora nao tenha sido encontrada diferenca significativa entre os coeficientes de correlacao para os diferentes parametros de chuva, o EI30ws foi aquele que apresentou correlacao mais elevada com as perdas de solo. A erodibilidade (fator K) estimada foi de 0,009 t h MJ-1 mm-1. Valores de erosividade (expressos pelo parametro EI30) acima de 500 MJ mm ha-1 h-1 mes-1 foram suficientes para causar perdas de solo acima da tolerancia para o solo estudado (1,5 t ha-1 mes-1), indicando a necessidade de praticas conservacionista para a manutencao da sua sustentabilidade. No terceiro capitulo, objetivou-se a determinacao indireta (com base em atributos do solo) da erodibilidade de latossolos brasileiro e avaliacao da correlacao destes com o metodo direto (determinado no campo). Atraves deste estudo, concluiu-se que nehum dos metodos testados mostrou-se recomendavel para a estimativa da erodibilidade para o conjunto de latossolos do Brasil, sendo necessario o desenvolvimento de um modelo especifico para este grupamento de solos. Portanto, no quarto capitulo, objetivou-se desenvolver modelos para determinacao da erodibilidade a partir daquelas variaveis mineralogicas, quimicas, morfologicas e fisicas do solo comumente determinadas em laboratorio ou no campo. Assim sendo, determinou-se em 19 latossolos das varias regioes geograficas brasileiras 129 variaveis, destas, 37 apresentaram significancia e foram incluidas nos modelos selecionados. Os resultados destas analises (variaveis independentes) foram submetidos a analise de regressao linear multipla em "backward" utilizando o programa SAS, relacionando-se com a erodibilidade obtida diretamente no campo atraves de parcelas de perdas de solo (variavel dependente). Obtiveram-se varias equacoes com graus crescentes de complexidade e precisao. As variaveis contidas na descricao morfologica dos perfis de solo, as variaveis quimicas e as fisicas foram de grande valia para o desenvolvimento dos modelos. Os modelos desenvolvidos permitiram prever satisfatoriamente a erodibilidade dos latossolos, sendo que o uso destes modelos constitui-se em uma ferramenta auxiliar para a avaliacao da qualidade do solo em relacao a erosao hidrica visando a sustentabilidade. 	
Palavras-Chave: 	Brasil; Erodibilidade; Erosion; Erosividade; Goiania; Modelagem.	
Thesagro: 	Cerrado; Erosão; Erosão do Solo; Erosão Hídrica; Latossolo; Solo.	
Thesaurus Nal: 	Brazil; Ferralsols; models; soil; water erosion.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (7454-1) - UPC - TS - -- - 97009 - SIL/97 - 1998.00038 - DIS
CPAC - (11153-1) - ADD - TS - -- - CRI4532 -  - CRI4532 - DIS