Data/hora: 28/05/2024 19:15:13

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	19/02/2013	
Data da última atualização: 	19/02/2013	
Autoria: 	SANTOS, V. L.; SILVA, P. T. de S. e; SILVA, R. F.; ALBUQUERQUE, E. C.	
Afiliação: 	PAULA TEREZA DE SOUZA E SILVA, CPATSA.	
Título: 	Avaliação do processo Fenton solar no tratamento de efluente gerado por lavanderia de jeans de Pernambuco.	
Ano de publicação: 	2012	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA QUÍMICA, 19., 2012, Búzios. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Engenharia Química, 2012.	
Descrição Física: 	1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O agreste de Pernambuco é responsável pelo polo de confecções do estado de Pernambuco, destacando as cidades de Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe. Essa região contribui com 20% da produção nacional de peças em jeans. Em consequência dessa produção, surgem os poluentes hídricos provenientes principalmente da etapa de tingimento das peças de jeans. Dentre eles merecem destaque os corantes, surfactantes, metais e aditivos que contribuem para uma coloração acentuada do efluente, elevados níveis de DBO, DQO e teores de metais pesados. Algumas lavanderias já vêm tratando seus efluentes por tratamento físico-químico para não poluir os rios, pois em meados de 2000, os rios eram conhecidos pela população por ?Rio azul?. Esse processo apresenta uma boa redução da matéria carbonácea, mas tem como desvantagem à alta produção do lodo. Esse lodo apresenta um alto teor de corante adsorvido, impossibilitando de ser utilizado e seu único destino é aterro sanitário ou incineração. Diante do problema citado, este trabalho teve por objetivo avaliar o desempenho do processo fenton solar no tratamento de efluentes têxteis coletados de lavanderia localizada no polo de confecções de Caruaru, Pernambuco. Os experimentos foram realizados em escala laboratorial e os parâmetros estudados foram: pH reacional, concentração de peróxido de hidrogênio e Fe2+ e tempo reacional. Esses foram otimizados baseados nos valores da concentração de Carbono orgânico total (COT, mg/L), turbidez (FAU) e cor aparente (Pt-Co), a partir de um planejamento fatorial 24 com ponto central. As melhores eficiências encontradas pelo processo Fenton Solar foram: 69,8% de COT, 99,3% Cor e 93,2% Turbidez. A utilização do processo Fenton Solar, mostrou ser uma alternativa eficiente para o tratamento de efluente de lavanderia, embora outras condições devem ser estudadas.	
Palavras-Chave: 	Efluentes têxteis; Fenton solar; Lavanderia.	
Thesagro: 	Meio ambiente; Metal Pesado; Poluição.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/76687/1/Paulo-tereza-2012-1.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (49545-1) - UPC - AA - CD - 901 -  -  - DIS