Data/hora: 07/06/2024 17:18:20

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	10/10/2017	
Data da última atualização: 	05/01/2018	
Autoria: 	TALGATTI, M.; BALDIN, T.; SILVEIRA, A. G. da; SANTINI, E. J.; VIDRANO, B. R. A.	
Título: 	Compósito madeira-plástico a partir de resíduos de três espécies florestais.	
Ano de publicação: 	2017	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 37, n. 91, p. 277-283, jun./set. 2017.	
DOI: 	10.4336/2017.pfb.37.91.1385	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O presente estudo teve por objetivo avaliar as propriedades físicas e mecânicas de compósitos madeira-plástico, utilizando materiais de baixo nível de processamento. Para tal, utilizou-se madeira proveniente de resíduos de marcenaria, na forma de maravalha, de três espécies florestais (Pinus elliottii, Hovenia dulcis e Maclura tinctoria), e termoplástico do tipo&#8206; poliestireno. Os dados foram submetidos ao teste de Duncan a 95% de confiabilidade. Para os ensaios mecânicos de módulo de ruptura (MOR) e módulo de elasticidade (MOE) todos os tratamentos apresentaram bons resultados, não se diferenciando entre si. Os ensaios de ligação interna e arrancamento do parafuso não apresentaram resultados satisfatórios, sendo que para este último o melhor resultado foi verificado para Hovenia dulcis. Quanto ao inchamento em 2 h e 24 h, todos os tratamentos mostram resultados positivos. De maneira geral, os resultados não foram influenciados pelas espécies utilizadas.	
Palavras-Chave: 	Micrografia de varredura; Resíduos de madeira; Scanning microscopy; Termoplástico; Thermoplastic.	
Thesaurus Nal: 	wood residues.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/164930/1/PFB-6.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (55999-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS