Data/hora: 05/06/2024 05:24:04

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	27/10/2015	
Data da última atualização: 	26/02/2016	
Autoria: 	GUIMARÃES JUNIOR, B.; PROTÁSIO, T. de P.; MENDES, R. F.; MENDES, L. M.; GUIMARÃES, B. M. R.; SIQUEIRA, H. F. de.	
Título: 	Qualidade de painéis LVL produzidos com madeira de clones de Eucalyptus urophylla.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 35, n. 83, p. 307-313, abr./jun. 2015.	
DOI: 	10.4336/2015.pfb.35.83.797	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi verificar a qualidade de painéis LVL produzidos com a madeira de cinco clones de Eucalyptus urophylla. Para cada clone foram produzidos cinco painéis LVL, com lâminas de 2 mm de espessura, adesivo resorcinol- formaldeído com gramatura de 320 g m-², pressão de 1,47 MPa durante o período de 8 h a temperatura ambiente. De maneira geral, todos os clones apresentaram potencial para a produção de painéis LVL, com destaque para o clone 26, por apresentar melhor desempenho com relação às propriedades físicas e resistência à colagem	
Palavras-Chave: 	Espécie exótica; Laminated panels; Painel laminado; Physical and mechanical properties; Propriedade física e mecânica; Resorcinol formaldeído; Resorcinol-formaldehyde.	
Thesagro: 	Eucalipto; Eucalyptus Urophylla; Madeira.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/132785/1/QualidadedePaineis.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (54456-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS