Data/hora: 06/06/2024 15:37:07

Biblioteca(s): | Embrapa Pecuária Sudeste.
Tipo da produção científica: | Resumo em Anais de Congresso
Data corrente: | 30/10/2009
Data da última atualização: | 09/11/2022
Autoria: | SOARES, F. S. C; CARAPELLI, R.; BOSSU, C. M.; ALONSO CHAMARRO, J.; NOGUEIRA, A. R. de A.
Afiliação: | FERNANDA S. CHAVES SOARES, UFSCAR, SÃO CARLOS, SP.; RODOLFO CARAPELLI, UFSCAR, SÃO CARLOS, SP.; CARLA M. BOSSU, UFSCAR, SÃO CARLOS, SP.; JULIÁN ALONSO CHAMARRO, Universidade Autônoma de Barcelona (UAB); ANA RITA DE ARAUJO NOGUEIRA, CPPSE.
Título: | Cinética da adsorção de Cd, Co, Cr, Cu, K, Ni e Zn em soluções aquosas usando zeólita natural integrada à tecnologia LTCC.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO NACIONAL DE QUÍMICA ANALÍTICA, 15.; CONGRESSO IBEROAMERICANO DE QUÍMICA ANALÍTICA, 3., 2009, Salvador, BA. Anais... Salvador: SBQ: UFBA, 2009.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Materiais naturais, disponíveis em grandes quantidades e que possam ser empregados como adsorventes de baixo custo para o tratamento de efluentes, vem sendo o alvo de inúmeras pesquisas. Quitosana, zeólitas, esponjas naturais e carvão ativado são empregados com sucesso para este propósito1. Dentro deste contexto, o objetivo do trabalho foi investigar a capacidade de remoção de Cd, Co, Cr, Cu, K, Ni e Zn através de uma amostra de zeólita natural integrada a dispositivos cerâmicos mediante a tecnologia LTCC.
Palavras-Chave: | Instrumentação analítica; Low Temperature Cofired Ceramics (LTCC); Zeólita natural.
Categoria do assunto: | W Química e Física
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPPSE-2010/18711/1/PROCIARAN2009.00131.pdf
Registro original: | Embrapa Pecuária Sudeste (CPPSE)
Exemplares: | CPPSE - (18711-1) - UPC - RA - DD - PROCI-2009.00131 - SOA - 2009.00131 - DIS