Data/hora: 06/06/2024 03:36:15

Biblioteca(s): | Embrapa Arroz e Feijão.
Data corrente: | 03/11/2017
Data da última atualização: | 03/11/2017
Autoria: | MEDEIROS, J. C.; SOUSA, D. C. de; MADARI, B. E.; HEINEMANN, A. B.; MACHADO, P. L. O. de A.; STONE, L. F.
Afiliação: | JOAO CARLOS MEDEIROS; DAIANE CONCEICAO DE SOUSA; BEATA EMOKE MADARI, CNPAF; ALEXANDRE BRYAN HEINEMANN, CNPAF; PEDRO LUIZ OLIVEIRA DE A MACHADO, SRI; LUIS FERNANDO STONE, CNPAF.
Título: | Calibração de uma sonda de capacitância em Latossolo Vermelho Argiloso.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 35., 2015, Natal. O solo e suas múltiplas funções: anais. Natal: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2015.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Compreender a dinâmica da água no solo através de seu monitoramento auxilia nos estudos sobre o funcionamento físico-hídrico do solo. Quantificar o conteúdo de água do solo com ferramentas precisas, práticas e de fácil utilização é considerado um atual desafio. Objetivou-se neste trabalho determinar a equação de calibração para uma sonda de capacitância em um Latossolo Vermelho distrófico do Cerrado brasileiro para comparar com a calibração realizada pelo fabricante e calibrações realizadas em outros trabalhos. Foram instalados tubos de PVC (padrão do fabricante) espaçados a cada 5m de distância seguindo as instruções do fabricante. Trinta dias após a instalação iniciou-se a aplicação de água no solo. A calibração foi realizada através de três leituras para cada amostra de solo na camada de 0,1 até 1,0 m, com três níveis diferentes de umidade por uma sonda Diviner 2000® gerando-se uma média. Determinou-se umidade gravimétrica e densidade do solo. Os dados obtidos foram submetidos a análise exploratória estatística básica e análise de regressão. O método mostrou-se eficiente para a quantificação do conteúdo de água no solo, porém, verificou-se a necessidade de calibração do equipamento para solos argilosos. As equações testadas não apresentaram resultados satisfatórios na quantificação do conteúdo de água no solo. A estratificação do perfil do solo em classes homogêneas tornou a calibração mais acurada.
Palavras-Chave: | Densidade do solo; Sensor; Umidade gravimétrica.
Thesagro: | Latossolo Vermelho.
Categoria do assunto: | O Insetos e Entomologia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/166060/1/CNPAF-2015-cbcs.pdf
Registro original: | Embrapa Arroz e Feijão (CNPAF)
Exemplares: | CNPAF - (34888-1) - UPC - AA - DD - 2015 -  - 2015 - DIS