Data/hora: 01/06/2024 06:44:39

Biblioteca(s): | Embrapa Pecuária Sudeste.
Tipo da produção científica: | Artigo em Periódico Indexado
Circulação/Nível: | B - 1
Data corrente: | 18/11/2020
Data da última atualização: | 18/11/2020
Autoria: | SANCHES, A. C.; SOUZA, D. P. de; JESUS, F. L. F. de; MAFFEI, R. G.; MENDONÇA, F. C.; PEZZOPANE, J. R. M.
Afiliação: | ARTHUR CARNIATO SANCHES, UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS; DÉBORA PANTOJO DE SOUZA, USP-ESALQ; FERNANDA LAMEDE FERREIRA DE JESUS, Universidade Federal Rural da Amazônia; RODOLFO GUERTAS MAFFEI, USP-ESALQ; FERNANDO CAMPOS MENDONÇA, USP-ESALQ; JOSE RICARDO MACEDO PEZZOPANE, CPPSE.
Título: | Calibração de sonda capacitiva em nitossolo vermelho latossólico eutroférrico cultivado com forrageiras irrigadas.
Ano de publicação: | 2020
Fonte/Imprenta: | Irriga, v. 25, n. 1, p. 38-45, jan.-mar. 2020.
ISSN: | 1808-8546
DOI: | http://dx.doi.org/10.15809/irriga.2020v25n1p38-45
Idioma: | Português
Conteúdo: | O conhecimento do teor de água no solo é importante para o manejo adequado da irrigação, pois permite estimar a quantidade necessária de água a ser aplicada no tempo correto. Sensores de capacitância são uma alternativa de quantificação do teor de água do solo (&#952;, m3 m-3), provendo leituras em profundidade de forma prática e rápida. Uma sonda capacitiva foi calibrada em um Nitossolo vermelho Eutroférrico Latossólico cultivado com forrageiras tropicais na área experimental da ESALQ/USP na cidade de Piracicaba (SP), Brasil. Quatro tubos de acesso foram instalados e, a cada duas semanas, foram coletadas amostras com três repetições para cada nível de profundidade, até o final de oito semanas, partindo do &#952;saturado. Efetuaram-se leituras com o equipamento para cada 0,1 m de solo até 0,7 m de profundidade, juntamente com a coleta das amostras de solo para a determinação de &#952; em laboratório. Uma equação de potência foi desenvolvida para cada profundidade estudada, como também para todo o perfil do solo. A curva geral de calibração proposta (SF = 0,256*&#952;atual0,3422), ajustada por análise de regressão, foi significativamente relacionada às medidas do equipamento, com alta correlação (r2 = 0,87) e erro-padrão de 0,022 cm3 cm-3. A calibração para cada profundidade tem mostrado maiores coeficientes de correlação nas profundidades menores, minimizando o erro das estimativas. A calibração feita no local permitiu melhor acurácia do monitoramento da água no solo e assim, proporcionar um melhor manejo da irrigação.
Palavras-Chave: | Manejo da irrigação; Reflectometria no domínio da frequência; Sensor.
Thesagro: | Umidade do Solo.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/217950/1/CalibracaoSondaCapacitiva.pdf
Registro original: | Embrapa Pecuária Sudeste (CPPSE)
Exemplares: | CPPSE - (25161-1) - UPC - AP - DD - PROCI-2020.00075 - SAN - 2020.00126 - DIS