Data/hora: 12/06/2024 01:09:01

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Ambiente.
Data corrente: | 16/01/2008
Data da última atualização: | 18/04/2024
Autoria: | BOEIRA, R. C.; SOUZA, M. D. de; MAIA, A. de H. N.; FERRACINI, V. L.
Afiliação: | RITA CARLA BOEIRA, CNPMA; MANOEL DORNELAS DE SOUZA, CNPMA; ALINE DE HOLANDA NUNES MAIA, CNPMA; VERA LUCIA FERRACINI, CNPMA.
Título: | Lixiviação de tebutiurom em colunas de solos coletados em áreas de recarga do Aqüífero Guarani.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 31., 2007, Gramado. Conquistas e desafios da ciência do solo brasileira: livro de resumos. Gramado: UFRGS: SBCS, 2007. p. 203-204.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O Brasil possui um grande manancial de água, o aqüífero Guarani, com extensão superior a 100.000 km2 de área de recarga direta. Nessas áreas, situam-se muitas vezes extensos cultivos agrícolas, tornando-se imprescindível a avaliação e monitoramento do comportamento de agrotóxicos potencialmente contaminantes desse corpo d?água, como por exemplo o herbicida tebutiurom. Simultaneamente, torna-se necessário o desenvolvimento de métodos e técnicas expeditos que possibilitem a obtenção de informações ambientais regionais a respeito dos agrotóxicos, as quais, por sua vez, irão alimentar modelos de simulação de riscos potenciais de contaminação. Neste trabalho, comparouse a eficiência da avaliação da lixiviação de tebutiurom em três solos com diferentes propriedades físicoquímicas. Utilizaram-se colunas colunas grandes de solo construídas com PVC, com 15 cm de diâmetro por 80 cm de altura. Os solos foram acondicionados nas colunas, que dispunham de extratores de solução do solo a várias profundidades. A seguir, foram saturados com água, e após drenagem, foi aplicada a solução de tebutiurom. A solução do solo foi, após certo tempo, extraída por sucção durante 24 horas. A determinação de tebutiurom nos extratos lixiviados foi feita por cromatografia líquida. No solo mais arenoso (RQ), o produto foi detectado até 60 cm de profundidade, enquanto que no solo LVdf foi determinado apenas na camada superficial de 0-10cm e no solo LVd lixiviou até 20 cm de profundidade. Além das diferentes capacidades sortivas do solo, o uso das colunas de solo aliado às extrações de solução de solo evidenciaram diferentes riscos no potencial de lixiviação de tebutiurom entre os solos estudados.
Thesagro: | Águas Subterrâneas; Herbicida; Impacto Ambiental; Lixiviação; Poluição da Água; Solo.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra

URL:

http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/103886/1/2007RA-088.pdf
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/101341/1/2007AA-078.pdf

Registro original: | Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)

Exemplares:

CNPMA - (7250-1) - UPC - AA - -- - Aq5 G2 - PAT 2007 - 2008.00121 - DIS
CNPMA - (7322-1) - UPC - AA - DD - Aq5 G2 - PAT 2007 - 2008.00204 - DIS