Data/hora: 07/06/2024 01:30:54

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	26/02/2013	
Data da última atualização: 	03/11/2021	
Autoria: 	GRACIANO, V. A.; PIRES, C. de S.; TEIXEIRA, S. C. G.; ZIOLLI, R. L.; PEREZ, D. V.	
Afiliação: 	PUC RIO; PUC RIO; PUC RIO; PUC RIO; DANIEL VIDAL PEREZ, CNPS.	
Título: 	Remediação de um solo contaminado com petróleo por oxidação química.	
Ano de publicação: 	2012	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 36, n. 5, p. 1656-1660, nov. 2012.	
DOI: 	https://doi.org/10.1590/S0100-06832012000500030	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A remediação de uma amostra de Latossolo Vermelho-Amarelo contaminado artificialmente com petróleo (5.000 mg kg-1) foi estudada comparando diferentes oxidantes químicos: KMnO4 0,10 mol L-1; K2S2O8 0,10 mol L-1; H2O2 0,10 mol L-1; H2O2/Fe2+ 0,10/0,080 mol L-1 (reação de Fenton); e H2O2/Fe2+/UV 0,10/0,080 mol L-1 (reação de foto-Fenton). A remediação foi praticamente completa aos 30 min para o processo de foto-Fenton (99 %). Todos os outros oxidantes não atingiram essa taxa de dissipação até 180 min. O processo em que se usou H2O2 0,10 mol L-1 (70,51 %) foi o de menor eficiência. A adição de íons Fe aumentou a taxa de dissipação para 86,98 % (H2O2/Fe2+ 0,10/0,080 mol L-1). Os métodos convencionais apresentaram taxas de dissipação de 76,58 % (KMnO4 0,10 mol L-1) e 93,85 % (K2S2O8 0,10 mol L-1).	
Palavras-Chave: 	Permanganato; Persulfato; Reação de Fenton.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/77326/1/30.pdf	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (17246-1) - UPC - AP - DD -  -  - 2013.00116 - DIS