Data/hora: 18/06/2024 03:55:35

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 21/02/2014
Data da última atualização: | 26/11/2018
Autoria: | CAMPOS, A. de; TONOLI, G. H. D.; MARCONCINI, J. M.; MATTOSO, L. H. C.; KLAMCZYNSKI, A.; GREGORSKI, K. S.; WOOD, D.; WILLIAMS, T.; BOR-SEN, C.; IMAM, S. H.
Afiliação: | JOSE MANOEL MARCONCINI, CNPDIA; LUIZ HENRIQUE CAPPARELLI MATTOSO, CNPDIA.
Título: | TPS/PCL Composite Reinforced with Treated Sisal Fibers: Property, Biodegradation and Water-Absorption.
Ano de publicação: | 2013
Fonte/Imprenta: | Journal of Polymers and the Environment, [S. l.] , v. 21, v. 1, p. 1-7, 2013.
DOI: | 10.1007/s10924-012-0512-8
Idioma: | Inglês
Palavras-Chave: | Ângulo de contato; Biopolímeros; Termoplástico.
Thesagro: | Absorção de Água; Amido; Extrusão.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (14728-1) - UPC - AP - PP - PROCI-13.00217 -  - 2013.00217 - DIS