Data/hora: 14/06/2024 15:06:27

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Ambiente.
Data corrente: | 28/02/2008
Data da última atualização: | 22/09/2015
Autoria: | CHAIM, A.
Afiliação: | ALDEMIR CHAIM, CNPMA.
Título: | Pulverização eletrostática com bicos hidráulicos.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | Pesticidas: Revista de Ecotoxicologia e Meio Ambiente, Curitiba, v.17, p.67-74, 2007.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Sistema de indução por eletrificação direta para bicoshidráulicos foi testado em condições de laboratóriopara obtenção de parâmetros de voltagens, correntesde eletrificação e distâncias de pulverização maisadequados para o desenvolvimento de pulverizadorcostal eletrostático. Foram testados os bicos TXVS-2, TXVK-3 e TXVK-4 em associação com tensões de-40 kV, -32 kV e -25 kV. Resistor de 1 G? limitou apotência teórica máxima da fonte de alta tensão em1,6 watts para 40 kV. Foram utilizados 4 tubosmetálicos aterrados, radialmente dispostos emrelação ao bico, em distâncias de 25 cm, 30 cm,35 cm e 40 cm para coletar as gotas eletrificadas. Obico TXVK-3, alimentado com -40 kV, proporcionourecuperação média de 678 mL para cada litropulverizado numa distância de 25 cm dos tuboscoletores. A recuperação diminuiu com a redução datensão e com o aumento da distância dos alvos dapulverização. Todos os bicos testados recuperarammais de 30% dos volumes aplicados, com tensõesentre 32 e 40 kV e distância mínima de 30 cm dos alvos.
Palavras-Chave: | Tecnologia de aplicação.
Thesagro: | Agrotóxico; Pulverização.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/100178/1/2007AP-042.pdf
Registro original: | Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)
Exemplares: | CNPMA - (7491-1) - UPC - AP - DD - Aq5 G2 - PAT 2007 - 2008.00292 - DIS