Data/hora: 18/05/2024 05:42:04

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 25/08/2005
Data da última atualização: | 25/08/2005
Autoria: | AZEREDO, R. B. V.; ENGELSBERG, M.; COLNAGO, L. A.
Título: | Sensibilidade a fluxo e coerência na precessão livre em estado estacionário.
Ano de publicação: | 2001
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO DE USUÁRIOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, 8.; ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR, 1., 2001, Mangaratiba. Resumos... Rio de Janeiro : AUREMN, 2001. Não Paginado. CD-ROM.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A sensibilidade ao fluxo e à difusão da técnica de RMN steady-state freee precession (SSFP) é bem conhecida. Neste trabalho estudou-se a sensibilidade ao fluxo de uma variante da SSFP, onde o espaçamento entre os pulsos de rádio-freqüência é inferior a t2. Nessa condição, ao contrário da SSFP convencional, um alto grau de coerência é preservado estabelecendo um regime de onde contínua que chamamos de CWFP (Continuous wave free precession).
Palavras-Chave: | CWFP; Ressonância magnética nuclear; SSFP.
Thesaurus Nal: | flow.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (8910-1) - UPC - SP - -- - PROCI-01.00004 -  - 2001.00004 - DIS