Data/hora: 14/05/2024 14:52:41

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 19/10/2006
Data da última atualização: | 27/07/2018
Autoria: | SILVA, F. A. M. da; PINTO, H. S.; SCOPEL, E.; CORBEELS, M.; AFFHOLDER, F.
Afiliação: | FERNANDO ANTONIO MACENA DA SILVA, CPAC; Hilton Silveira Pinto, Universidade Estadual de Campinas - Unicamp; Eric Scopel, Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement - CIRAD; Marc Corbeels, Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement - CIRAD; François Affholder, Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement - CIRAD.
Título: | Dinâmica da água nas palhadas de milho, milheto e soja utilizadas em plantio direto.
Ano de publicação: | 2006
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 41, n. 5, p. 717-724, maio 2006
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Water fluxes in maize, millet and soybean plant-residue mulches used in direct seeding.
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito das palhadas de milho, milheto e soja na capacidade de interceptação e de armazenamento de água, velocidade de dessecamento, porcentagem de cobertura do solo, interceptação da radiação solar e escoamento superficial, assim como incorporar estes efeitos em um modelo de crescimento de plantas. As palhadas de milheto e de milho apresentaram capacidade maior de armazenar água do que a de soja: 3,26, 3,24 e 2,62 g de água por grama de palhada, respectivamente. A quantidade de água perdida pelos resíduos foi proporcional à evapotranspiração potencial. As taxas de cobertura foram equivalentes nos três tipos de material. Os três tipos de palhada foram similares na interceptação das radiações fotossinteticamente ativa e infravermelha. Os resíduos do milheto foram eficientes no controle do escoamento superficial: do total de 843,5 mm de água precipitada, apenas 45,5 mm foram perdidos pelo escoamento superficial no sistema de plantio direto enquanto no convencional as perdas de água foram de 222,5 mm. Os modelos linear e exponencial expressam de forma significativa a maior parte das relações estudadas.
Palavras-Chave: | Fluxo hidrico; modelagem; modeling; Savanna.
Thesagro: | Balanço Hídrico; Cerrado.
Thesaurus Nal: | water balance; water flow.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/36195/1/41n05a01.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (36195-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS