Data/hora: 14/05/2024 23:26:49

Biblioteca(s): | Embrapa Suínos e Aves.
Tipo da produção científica: | Orientação de Tese de Pós-Graduação
Data corrente: | 06/09/2021
Data da última atualização: | 06/09/2021
Autoria: | CANDIDO, D.
Afiliação: | DANIELA CANDIDO.
Título: | Partida e operação de um sistema de tratamento de efluentes da suinocultura em escala plena.
Ano de publicação: | 2021
Fonte/Imprenta: | 2021. 156 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental) - Universidade Federal Fronteira Sul, Erechim.
Idioma: | Português
Notas: | Orientador: Airton Kunz.
Conteúdo: | Resumo: O Brasil é um dos maiores produtores de carne suína no mundo, o que demanda o desenvolvimento de boas práticas de manejo de resíduos, seja ele para uso agrícola e/ou tratamento deste material. O efluente suinícola é um grande desafio à suinocultura intensiva e de grande escala, principalmente para aqueles que não possuem área para disponível à prática de fertirrigação. Buscando minimizar os impactos ambientais causados pelo sistema suinícola brasileiro, a Embrapa Suínos e Aves, com uma rede de parceiros, desenvolveu uma tecnologia capaz de obter altos índices de tratabilidade dos efluentes da suinocultura. Esta tecnologia denominada SISTRATES (Sistema de Tratamento de Efluentes da Suinocultura) é composta por três módulos os quais se baseiam nos processos de digestão anaeróbia (Módulo Bio), remoção de nitrogênio via nitrificação/desnitrificação (Módulo N) e remoção de fósforo por precipitação química (Módulo P). Neste trabalho foi avaliada a partida e operação do SISTRATES? em escala plena em uma granja de suínos. Foram estudados parâmetros como, relação dejeto/matriz, percentual de conversão de água em dejeto, produtividade de biogás, eficiência de dessulfurização, percentual de remoção de matéria orgânica e nutrientes, custo energético para remoção de nitrogênio, coeficientes de geração de lodo em cada módulo e global e, eficiência energética. Os resultados obtidos através deste estudo demonstraram que o SISTRATES gera 0,0061 m³lodo matriz-1 d-1, consumindo o total de 0,018 KWh matriz-1 d-1 e gerando 0,28 KWh matriz-1 d-1, também apresentou eficiência de remoção de SV (sólidos voláteis) de 56,2% no Módulo Bio, remoção de NAT (nitrogênio amoniacal total) de 99,6% no Módulo N e remoção de PT (fósforo total) de 95% na fração líquida no Módulo P. Demonstrando que esta configuração de sistema de tratamento apresenta altos índices de eficiência sendo uma opção sustentável para o tratamento de dejetos suínos.
Palavras-Chave: | Efluentes; Geração de energia; Nutrient removal; Remoção de nutrientes.
Thesagro: | Dejeto; Digestão Anaeróbia; Suinocultura.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Suínos e Aves (CNPSA)
Exemplares: | CNPSA - (22202-1) - UPC - TS - DD -  -  -  - DIS