Data/hora: 20/09/2024 22:29:00

Biblioteca(s): 	Embrapa Milho e Sorgo.	
Tipo da produção científica: 	Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento	
Data corrente: 	29/09/2020	
Data da última atualização: 	10/04/2024	
Autoria: 	FERREIRA, F. N.; OLIVEIRA, I. C. M.; ANDRADE, C. de L. T. de; RESENDE, R. M. S.; SOUZA, I. R. P. de.	
Afiliação: 	FABRÍCIO NASCIMENTO FERREIRA; ISABELA CRISTINA MARTINS OLIVEIRA, UNIVERSIDADE FEDERAL SÃO JOÃO DEL-REI; CAMILO DE LELIS TEIXEIRA DE ANDRADE, CNPMS; ROSANGELA MARIA SIMEAO, CNPGC; ISABEL REGINA PRAZERES DE SOUZA, CNPMS.	
Título: 	Produção de silagem de milheto sob diferentes lâminas de irrigação.	
Ano de publicação: 	2020	
Fonte/Imprenta: 	Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2020.	
Páginas: 	25 p.	
Série: 	(Embrapa Milho e Sorgo. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 206).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O milheto (Pennisetum glaucum) é uma das alternativas de culturas para a produção de forragem e silagem para alimentação animal, pois apresenta boa composição nutricional. Um melhor entendimento do desenvolvimento do milheto submetido ao estresse hídrico é relevante porque a cultura apresenta maior eficiência no uso da água em comparação com as demais culturas forrageiras e silageiras. Uma das formas de avaliar a resposta das culturas ao estresse hídrico é a utilização da técnica de irrigação em line-source, que permite quantificar experimentalmente a relação entre produtividade e o uso de água pelas plantas. O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito de diferentes lâminas de irrigação na produtividade de biomassa para produção de silagem de milheto no sistema solteiro e consorciado com duas cultivares de braquiária, na segunda safra. O experimento foi implantado na estação experimental da Embrapa Milho e Sorgo, em Sete Lagoas-MG, em 2019. Avaliou-se o efeito de seis níveis de irrigação obtidos empregando um sistema de aspersão com distribuição dos aspersores em linha (line-source). O delineamento estatístico foi em blocos casualizados, no esquema de faixas, com seis repetições. Não foram observados efeitos significativos (p > 0,05) das diferentes lâminas de irrigação na produtividade de biomassa fresca e seca para silagem, na interação consórcio e lâmina de irrigação, assim como no fator consórcio (C) e na lâmina de irrigação (L) isoladamente. Os maiores valores de produtividade de biomassa fresca e seca para produção de silagem, de 22,96 e 6,05 t ha-1, respectivamente, foram observados para lâminas de irrigação correspondentes a 81% a 95% da ET0. O fator lâmina de irrigação foi significativo apenas para produtividade da água. A maior produtividade da água, de 3,76 kg m-3, foi verificada para a lâmina correspondente a 41% da ET0.	
Palavras-Chave: 	Estresse hídrico; Irrigação subótima.	
Thesagro: 	Irrigação; Pennisetum Glaucum; Planta Forrageira; Produtividade.	
Categoria do assunto: 	F Plantas e Produtos de Origem Vegetal	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/216300/1/BPD-206.pdf	
Registro original: 	Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)	
Exemplares: 	CNPMS - (29365-1) - UMT - FL - DD -  -  -  - DIS