Data/hora: 15/05/2024 13:12:26

Biblioteca(s): 	Embrapa Agroindústria Tropical.	
Data corrente: 	23/02/2016	
Data da última atualização: 	23/02/2016	
Autoria: 	MELO, A. M. A.; ALEXANDRE, D. L.; FURTADO, R. F.; BORGES, M. de F.; ALVES, C. R.; FIGUEIREDO, E. A. T. de.	
Afiliação: 	AÍRIS MARIA ARAÚJO MELO, UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - Bióloga - Mestranda em Ciência e Tecnologia de Alimentos; DALILA LIMA ALEXANDRE, UECE - Estudante de Química; ROSELAYNE FERRO FURTADO, CNPAT; MARIA DE FATIMA BORGES, CNPAT; CARLÚCIO ROBERTO ALVES, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - Prof. Doutor em Físico-Química; EVÂNIA ALTINA TEIXEIRA de FIGUEIREDO, UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - Bióloga, Profa. Doutora em Microbiologia.	
Título: 	Etapas de montagem e funcionamento de um imunossensor amperométrico para detecção de Salmonella.	
Ano de publicação: 	2016	
Fonte/Imprenta: 	Fortaleza: Embrapa Agroindústria Tropical, 2016.	
Páginas: 	21 p.	
Série: 	(Embrapa Agroindústria Tropical. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 110).	
Idioma: 	Português	
Palavras-Chave: 	Biossensor; Enterobactéria; Metodologia; Monitoramento; Segurança de alimentos.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/139835/1/BPD16001.pdf	
Registro original: 	Embrapa Agroindústria Tropical (CNPAT)	
Exemplares: 	CNPAT - (14779-1) - UMT - FL - DD -  -  -  - DIS