Data/hora: 18/05/2024 12:30:27

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 10/05/2002
Data da última atualização: | 10/05/2002
Autoria: | MOTA, F. S. da.
Título: | Estimativa da Evapotranspiração de Referência Sewgundo Penman com Instrumentos Simples de Baixo Custo para Agricultores Irrigantes.
Ano de publicação: | 1989
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.24, n.8; p. 909-922, ago. 1989.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Estimativas da evapotranspiração de referência (ETo) pelo método de Penman foram obtidas a partir das observações de termômetros seco e úmido, anemômetro e beliógrafo. Estas estimativas foram comparadas com outras, também calculadas pelo método de Penman, porém a partir de observações de termômetros de máxima e de mínima, tanque classe A e evaporímetro de Piche. Nestas, a radiação solar global foi estimada à partir de uma equação de regressão linear simples entre a radiação solar global medida com piranômetro e a evaporação do tanque classe A, com coeficiente de determinação (R 2) = 0,66. 0 R 2 entre os dois tipos de estimativas foi de 0,93. As estimativas de ETo a partir do tanque classe A foram menos correlacionadas com as de Penman obtidas com as observações tradicionais com R 2 = 0,73. A metodologia proposta requer instrumentos com custo bem menor do que os usados na metodologia tradicional e seu manejo é suficientemente simples, de modo a poderem ser usados por agricultores.
Palavras-Chave: | anemômetro; evaporímetro de Piche; heliógrafo; tanque classe A.
Thesagro: | Radiação Solar; Termômetro.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (22221-1) - UMT - AP - -- - 63072081 - P474 -  - DIS