Data/hora: 12/05/2024 08:36:20

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido; Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	04/07/1996	
Data da última atualização: 	04/02/2021	
Autoria: 	LAL, H.; NUNES, P. F.	
Afiliação: 	HARBANS LAL, Consultor CPATSA; PÊRICLES FERREIRA NUNES, CPATSA.	
Título: 	Desempenho operacional de chassis porta-implementos para aração e sulcamento.	
Ano de publicação: 	1982	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 17, n. 8, p. 1199-1212, ago. 1982.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Operational performance of the wheeled tool-carriers for plowing and ridging.	
Conteúdo: 	RESUMO - O desempenho operacional dos três tipos de chassi porta-implementos denominados Multicultor CPATSA, Multicultor CPATSA II e Policultor PONTAL foi avaliado para as operações de aração e sulcamento no Campo Experimental do Bebedouro, do Centro de Pesquisa Agropecáaria do Tropico Semi-Árido, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (CPATSA-EMBRAPA) Petrolina,PE. Os fatores quantificados foram a velocidade de operação, tempo de giro e capacidade de campo, usando a mesma junta de bois e operador para cada chassi e operação. A capacidade de campo variou de 436 a 742 m2/h por aração e de 2.664 a 3.428 m2/h por sulcamento sem efeito significativo do tipo de chassi usado. As medias gerais de velocidade de operação e tempo de giro foram de 0,926 m/s e 23 s, respectivamente, não havendo diferença significativa entre as operações, os tipos de chassis e varias etapas durante o trabalho diário. Os valores da capacidade de campo estimados pelas médias gerais de velocidade de operação e o tempo de giro variaram em relação aos valores observados durante a experimentação, em media de + 15,2% para a aração e - 15,67% para o sulcamento. ABSTRACT - The operational performance of three types of wheeled tool-carrier, Multicultor CPATSA, Multicultor CPATSA II and Policultor PONTAL has been evaluated for plowing and ridging in Bebedouro experiment station of Centre of Agricultural Research for Semi-Arid Tropics/Brazilian Enterprise of Agricultural Research (CPATSA/EMBRAPA) Petnolina in Pernambuco State, Brazil. The speed of operation, turning time at each end, and actual field capacity have been quantified using same pair of animal and operator for each tool frame and operation. The field capacity varied from 436 m2 /h to 742 m 2 /h for plowing and from 2,664 to 3,428 m 2 11h for ridging with no effect of tool frame type. The overall average for speed of operation and turning time was observed to 0.926 m/s and 25 second respectively, with no significant difference between two operations (plowing and ridging), type of tool frame and various peniods during the working day. The estirnated field capacity values using the overall average of speed of operation and turning time differed from those values observed during experimentation in the range of + 15.2% for plowing and - 15,67% for ridging.	
Palavras-Chave: 	Chassi porta-implemento; Multicultor Cpatsa; Multicultor CPATSA II; Operacao de campo; Policultor PONTAL.	
Thesagro: 	Mecanização Agrícola; Multicultor; Tração Animal.	
Thesaurus Nal: 	Agricultural machinery and equipment; Mechanization; Plowing; Ridging.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/220919/1/Desempenho-operacional-chassis-1982.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	CPATSA - (7370-1) - UPC - AP - PP -  -  -  - DIS
AI-SEDE - (65203-1) - UPE - AP - PP -  -  -  - DIS