Data/hora: 14/05/2024 01:34:36

Biblioteca(s): 	Embrapa Gado de Leite.	
Data corrente: 	15/09/2021	
Data da última atualização: 	15/09/2021	
Autoria: 	MENDONÇA, H. V. de; OTENIO, M. H.; PAULA, V. R. de.	
Afiliação: 	HENRIQUE VIEIRA DE MENDONÇA, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; MARCELO HENRIQUE OTENIO, CNPGL; VANESSA ROMARIO DE PAULA, CNPGL.	
Título: 	Digestão anaeróbia para produção de energia renovável.	
Ano de publicação: 	2021	
Fonte/Imprenta: 	Revista em Agronegócio e Meio Ambiente, v. 14, n. 3, e7667, 2021.	
DOI: 	https://doi.org/10.17765/2176-9168.2021v14n3e7667	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Os biodigestores além de tratar os efluentes proporcionam a produção de biogás para geração de energia elétrica ou térmica. Poucos dados sobre a operação desses modelos de reatores em escala real são conhecidos. Dessa forma, neste trabalho foi avaliado um sistema integrado para separação primária de sólidos em tamisador, seguido de tratamento anaeróbio de dejetos de bovinos leiteiros em um biodigestor tipo lagoa coberta com tempo de retenção hidráulica de 32 dias e recirculação de lodo. Os sistemas foram operados em escala real por 8 meses. As produções volumétricas de biogás variaram em conformidade com as cargas orgânicas aplicadas (115 a 295 kg DQO d-1 ), atingindo valores entre 0,030 e 0,175 m³ m-3 d -1 , com concentrações de CH4 entre 54 e 70%. Em termos de produção mensal de biogás foram registrados valores entre 380 a 2.806 m³ mês-1 , equivalente a um potencial energético de 2.070 a 19.168 kWh mês-1 . Após o biodigestor, as remoções médias de DBO5,20 e DQO foram de 75,8 e 70%, respectivamente. Os valores de NH4 aumentaram após o processo de digestão anaeróbia. Valores de pH estiveram sempre próximos à neutralidade e a alcalinidade mantida em faixas propícias à anaerobiose. Os resultados deste trabalho indicaram boa eficácia de tratamento, em termos de remoção de matéria orgânica, além de garantir a valorização energética e agrícola do efluente, refletindo na redução de custos de produção no setor pecuário com benefício da produção de energia renovável.	
Palavras-Chave: 	Anaerobic reactors; Reator anaeróbio.	
Thesagro: 	Biodigestor; Biogás; Bovinocultura.	
Thesaurus Nal: 	Livestock.	
Categoria do assunto: 	L Ciência Animal e Produtos de Origem Animal	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/226046/1/Digestao-anaerobia.pdf	
Registro original: 	Embrapa Gado de Leite (CNPGL)	
Exemplares: 	CNPGL - (25299-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS