Data/hora: 15/05/2024 20:53:59

Biblioteca(s): | Embrapa Trigo.
Data corrente: | 10/01/2010
Data da última atualização: | 23/08/2019
Autoria: | PORTELLA, J. A.
Afiliação: | José Antonio Portella, Embrapa Trigo.
Título: | Sintonia total.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | Cultivar Máquinas, Pelotas, v. 3, n. 38, p. 12-14, 2005.
ISSN: | 1676-0158
Idioma: | Português

Conteúdo:

A colheita é a última etapa do processo produtivo. Apesar de ser uma operação relativamente fácil, requer a tomada de cuidados para que não ocorram perdas de grãos que, em alguns casos, chegam a ser o lucro do produtor. 
Aceita-se que fique na lavoura em torno de um saco de soja por hectare, mesmo com a máquina bem regulada. No entanto o que se perde, em média, é muito mais do que isso 2,3 sacos por hectare). Portanto mais de um saco por hectare fica na lavoura em razão do uso inadequado e falta de regulagem das colhedoras.
É correto afirmar que regulando e operando adequadamente as colhedoras estaremos transformando perdas em lucros.

Palavras-Chave: | Perdas na colheita; Regulagem.
Thesagro: | Colheitadeira.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Trigo (CNPT)
Exemplares: | CNPT - (29093-1) - UPC - SP - -- - 15174 -  - 15174 - DIS