Data/hora: 10/05/2024 18:56:22

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 01/02/2006
Data da última atualização: | 01/02/2006
Autoria: | VAZ, C. M. P.; MATSURA, E. E.; VIDAL-TORRADO, P.; BACCH, O. O. S.
Título: | Método para a estimativa da condutividdade elétrica dos solos pela técnica de TDR.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 30., 2005, Recife. [Anais eletrônicos...]. Recife: SCCS, 2005. 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A técnica da Reflectometria no Domínio do Tempo (TDR) permite a determinação da umidade (deta) e condutividade elétrica volumétrica (CEv) dos solos. Este último é função da quantidade de sais solúveis na amostra, mas também depende da unidade do solo.
Palavras-Chave: | CEv; Condutividade elétrica volumétrica; Refectometria no Domínio do Tempo; TDR.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (9380-1) - UPC - SP - -- - PROCI-05.00120 -  - 2005.00120 - DIS