Data/hora: 16/05/2024 14:41:12

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	30/11/2005	
Data da última atualização: 	30/11/2005	
Autoria: 	ASSIS, O. B. G.; FERRANTE, M.; VIEIRA, D. C.	
Título: 	Open pore microfiltration membranes produced from waste glass.	
Ano de publicação: 	2001	
Fonte/Imprenta: 	Glass Technology, Sheffield, v.42, n.3, p. 101-103, jun. 2001.	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	Open pore membranes were processed following the socalled 'filler principle' by making use of waste glass as raw material. In this process salt is mixed with glass powder, it behaves as an inert additive and after removal leaves a continuous porous structure within the sintered glass.	
Palavras-Chave: 	Filler principle; Hidrophobic; Hydrophilic.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (9050-1) - UPC - SP - -- - PROCI-01.00121 -  - 2001.00121 - DIS