Data/hora: 07/05/2024 21:28:23

Biblioteca(s): 	Embrapa Uva e Vinho.	
Data corrente: 	31/10/2016	
Data da última atualização: 	05/02/2024	
Autoria: 	NUNES, M. Z.; MACHADO, O. D. da C.; PIRES, W.; BOTTON, M.	
Afiliação: 	Marcelo Zanelato Nunes, Engenheiro-agrônomo, Mestre, Doutorando em Fitossanidade, UFPel, Pelotas, RS. E-mail: znunes.marcelo@gmail.co; Otávio Dias da Costa Machado, Engenheiro-agrônomo, Dr., Professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, RS. E-mail: otavio.machado@ifrs.edu.br; Wagner Pires, Técnico em Engenharia Mecânica. E-mail: wagner_pires8@yahoo.com.bR; MARCOS BOTTON, CNPUV.	
Título: 	Procedimentos para calibração, utilização e manutenção da torre de Potter para experimentação científica.	
Ano de publicação: 	2016	
Fonte/Imprenta: 	Bento Gonçalves, RS: Embrapa Uva e Vinho, 2016.	
Série: 	(Embrapa Uva e Vinho. Comunicado Técnico, 186).	
ISSN: 	1808-6802	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Um fator fundamental para a condução de experimentos de toxicologia em laboratório é a aplicação precisa da substância a ser testada sobre o alvo (insetos, folhas, placas de Petri, etc.), sendo um fator importante para a replicabilidade do experimento. A torre de Potter é o principal equipamento utilizado para a condução desses experimentos, a qual é composta por um conjunto de cilindros e chaves pneumáticas que, quando ativados, facilitam ou impedem a passagem de ar no sistema, promovendo ou cessando a pulverização da substância a ser avaliada.	
Palavras-Chave: 	Experimentação científica; Experimentos de toxicologia; Torre de Potter.	
Thesagro: 	Toxicologia.	
Categoria do assunto: 	E Economia e Indústria Agrícola	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/149470/1/Comunicado-Tecnico-186.pdf	
Registro original: 	Embrapa Uva e Vinho (CNPUV)	
Exemplares: 	CNPUV - (16882-1) - UMT - FL - DD - FL00409 -  - FL00409 - DIS