Data/hora: 28/04/2024 19:01:49

Biblioteca(s): 	Embrapa Territorial.	
Data corrente: 	08/09/2017	
Data da última atualização: 	09/10/2017	
Autoria: 	JUNIOR CAMARGO, A. A.; GALDINO, S.; QUARTAROLI, C. F.; ALVAREZ, I. A.	
Afiliação: 	ADALGISO ALVES CAMARGO JUNIOR, BOLSISTA CNPM; SERGIO GALDINO, CNPM; CARLOS FERNANDO QUARTAROLI, CNPM; IVAN ANDRE ALVAREZ, CNPM.	
Título: 	Geração de modelo digital de elevação do circuito das frutas do estado de São Paulo a partir de mapas topográficos e imagens de alta resolução espacial.	
Ano de publicação: 	2017	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO INTERINSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 11., 2017, Campinas. Anais... Campinas: Instituto Agronômico (IAC), 2017.	
Páginas: 	12 p.	
ISBN: 	978-85-7029-141-7	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Com o objetivo de gerar um modelo digital de elevação (MDE) e avaliar as classes de relevo na área do Circuito das Frutas Paulista, foram usados arquivos vetoriais de curvas de nível, pontos cotados e rede hidrográfica. O arquivo da rede hidrográfica, fornecido pela Agência Nacional de Águas (ANA), foi previamente sobreposto à imagem de satélite de alta resolução espacial, georreferenciada e ortorretificada. Deslocamentos da rede hidrográfica em relação aos canais de drenagem e cursos d?água visualizados na imagem foram corrigidos. Também foi usado na modelagem arquivo com a delimitação dos corpos d?água traçados sobre a mesma imagem. O MDE foi gerado pelo interpolador Topo to Raster do ArcGIS 10.3. A partir do MDE obtido, foi gerado o mapa de declividades e analisada a distribuição espacial das classes de relevo na área de estudo. Constatou-se que a rede hidrográfica fornecida pela ANA é adequada para a geração de MDE juntamente com dados de altimetria, por ser topologicamente consistente e representar corretamente o fluxo hidrológico dos rios. Entretanto, para melhor representação do relevo pelo MDE, propõe-se o uso de imagens de alta resolução espacial ortorretificadas, para corrigir eventuais erros de deslocamento da rede de drenagem, bem como para mapear corpos d?água. O MDE gerado apresentou menos rugosidades que o modelo digital de superfície do Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), em virtude do efeito da vegetação e de edificações sobre os dados de altimetria do SRTM. O relevo ondulado (declividades de 8% a 20%) é o que mais ocorre na área estudada (cerca de 1/3).	
Palavras-Chave: 	Curva de nível; Declividade; Geotecnologia; Topologia.	
Thesagro: 	Hidrografia; Relevo.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/164807/1/4844.pdf	
Registro original: 	Embrapa Territorial (CNPM)	
Exemplares: 	CNPM - (4844-1) - UPC - AA - DD - 17/021 - AA - 2017.021 - DIS