Data/hora: 28/04/2024 20:39:10

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	26/08/2011	
Data da última atualização: 	19/10/2011	
Autoria: 	SANT'ANA, J. A. do V.; COELHO, E. F.; FARIA, M. A. de; CONCEIÇÃO, B. S.; COELHO FILHO, M. A.	
Afiliação: 	JOSÉ ANTONIO DO VALE SANT'ANA, UFLA; EUGENIO FERREIRA COELHO, CNPMF; MANOEL ALVES DE FARIA, UFLA; BEATRIZ SANTOS CONCEIÇÃO, UFRB; MAURICIO ANTONIO COELHO FILHO, CNPMF.	
Título: 	Estimativa da umidade de um latossolo vermelho-amarelo distrófico com uso da técnica da TDR.	
Ano de publicação: 	2011	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 33., 2011, Uberlândia. Solos nos biomas brasileiros: sustentabilidade e mudanças climáticas: anais. Uberlândia: SBCS; UFU; ICIAG, 2011. 1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O acompanhamento da umidade do solo com o uso da reflectomentria do domínio do tempo (TDR) vem sendo cada vez mais utilizada para o monitoramento da umidade do solo, devido à facilidade de operação e determinação de umidade do solo em tempo real. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a estimativa da umidade de um Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico com uso da técnica da reflectomentria do domínio do tempo (TDR). Foram Utilizadas amostras de solo indeformadas, retiradas nas camadas de 0,5-0,20; 0,25 - 0,40; 0,45 - 0,60 e 0,65 - 0,80 m, sendo três repetições para cada camada do solo, totalizando 12 amostras. As sondas de TDR foram confeccionadas artesanalmente, com três hastes de 0,003 m de diâmetro e 0,10 m de comprimento efetivo, fora da resina, espaçadas de 0,017 m com cabos coaxiais de 50 ohms e isoladas com resina epóxi no inicio das hastes. As amostras foram retiradas com tubo de PVC de 0,15 m de comprimento por 0,110 m de diâmetro nominal. As leituras do peso do conjunto tubo - sonda - solo - tela - papel foi feita com balança analítica e a umidade do solo estimada pela TDR. As estimativas para as diferentes camadas do solo não apresentaram diferenças entre si. O ajuste do modelo avaliza a calibração para as camadas do solo em estudo, indicando a viabilidade do emprego das sondas manufaturadas.	
Palavras-Chave: 	Calibração; Constante dielétrica; Latossolo Vermelho-amarelo; TDR.	
Thesagro: 	Solo.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/41317/1/1223-1.pdf	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (27828-1) - UPC - AA - PP - CD.2011.002 -  -  - PCT