Data/hora: 23/06/2024 07:10:08

Biblioteca(s): 	Embrapa Milho e Sorgo.	
Data corrente: 	13/08/2019	
Data da última atualização: 	08/11/2019	
Autoria: 	AVILA, R. G.	
Afiliação: 	Roniel Geraldo Ávila.	
Título: 	Indução de tolerância à seca em sorgo cultivado sob déficit hídrico e suplementada com silício e nitrato de potássio no pré-florescimento.	
Ano de publicação: 	2018	
Fonte/Imprenta: 	2018.	
Páginas: 	123 p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese (Doutorado em  Fisiologia Vegetal) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2018.   
Coorientador: Paulo César Magalhães.	
Conteúdo: 	A seca como agente ambiental estressante pode comprometer severamente o crescimento e produção de diversas culturas agrícola, inclusive do sorgo. No entanto, os efeitos da seca podem ser mitigados com o uso de indutores de tolerância à seca, destacando o silício (Si) e o nitrato de potássio (KNO3). Assim sendo, objetivou-se com esse trabalho avaliar a capacidade da suplementação com KNO3 e Si em modular positivamente processos morfofisiológicos de modo a aumentar a tolerância à seca de plantas de sorgo cultivadas sobre déficit hídrico no pré-florescimento. Os ensaios para avaliar a capacidade do KNO3 e Si em induzir tolerância à seca foram conduzidos individualmente em casa de vegetação. Para tanto, o delineamento utilizado para ambos os ensaios foram inteiramente casualizados e constituídos por 4 tratamentos. Para KNO3 os tratamentos foram: capacidade de campo (CC), déficit hídrico (DH), capacidade de campo + KNO3 (CC + KNO3) e déficit hídrico + KNO3 (DH), com seis repetições. Foram feitas duas aplicação foliares do KNO3 a 3% (m/v), sendo a primeira no dia zero do estresse e a segunda no quinto dia. O material vegetal utilizado foi a cultivar sensível à seca P898012. Os tratamentos com Si foram capacidade de campo CC, DH, CC + Si e DH + Si com seis repetições. O fornecimento de silício se deu por fertirrigação a uma concentração de 2 mM aplicado via solo em um volume de 250 ml por dia, durante 17 dias. O genótipo utilizado foi o BRS 331 sensível a seca. Em ambos os experimentos o estresse foi imposto no pré-florescimento e teve duração de doze dias. Na condição de seca, as plantas tratadas com KNO3 apresentaram maiores níveis de clorofilas, maior taxa fotossintética, condutância estomática, transpiração, eficiência de carboxilação e maiores teores de P, K, Mg, S, Cu e Fe quando comparado àquelas não tratadas com KNO3. Ademais, plantas tratadas com KNO3 nessa condição, apresentaram maior crescimento e tiveram o rendimento de grãos 32,2% maior que aquelas que não receberam KNO3. Através dessas variáveis, é possível afirmar que o KNO3 induziu tolerância à seca em plantas de sorgo submetidas ao estresse hídrico severo no pré-florescimento. O tratamento com silício mitigou os efeitos da seca sobre o potencial foliar, fotossíntese, e morfometria do sistema radicular. Além disso, atuou positivamente sobre o sistema antioxidante e conteúdo de açúcares. Esses efeitos positivos contribuíram para um maior rendimento de grãos e, portanto, para uma maior tolerância à seca. O tratamento com silício não aumentou a expressão relativa das aquaporinas TIP 4 PIP1;6 e PIP1;3/1;4. No entanto, constatou-se nesse estudo, que a aquaporina TIP 4 é mais responsiva à seca em plantas de sorgo do que as aquaporinas PIP1;6 e PIP1;3/1;4.	
Thesagro: 	Fotossíntese; Nitrato de Potássio; Nutrição; Raiz; Seca; Silício.	
Categoria do assunto: 	F Plantas e Produtos de Origem Vegetal	
Registro original: 	Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)	
Exemplares: 	CNPMS - (28891-1) - UPA - TS - DD -  -  -  - DIS